#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Описание на части >
- Обратно

# Обратно

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1/4
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2

1. LAN

   Свързва към съществуваща мрежа чрез Ethernet кабел.

2. / PC IN

   Свързване с PC кабел с феритни накрайници и аудио кабел.

   ####

   - Препоръчва се да използвате PC кабел с феритни накрайници, като “Connector, D-sub 15” (реф. 1-793-504-11, наличен в Sony сервизен център), или подобен.
3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) предоставя некомпресиран цифров аудио/видео интерфейс между този телевизор и всяко HDMI-снабдено аудио/видео оборудване. Освен това, когато свържете оборудване, което е съвместимо с “Управление през HDMI”, се поддържа комуникация със свързаното оборудване.

   ####

   - Уверете се, че използвате само одобрен HDMI кабел с HDMI лого.
   - При свързване на цифрова аудио система, която е съвместима с технология Audio Return Channel (ARC), използвайте HDMI IN 1. В противен случай е необходима допълнителна връзка с DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ако оборудването има DVI жак, свържете го с HDMI IN 4 чрез DVI - HDMI адаптер (не се доставя), и свържете аудио жаковете на оборудването към PC/HDMI 4 AUDIO IN, който е разположен на PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Можете да слушате звука на телевизора на свързаната система за домашно кино с цифров вход.

5. (VAR/FIX)

   Свързване с аудио кабел. Можете да слушате звука на телевизора на свързано Hi-Fi аудио оборудване.

6. / COMPONENT IN

   Свързване с компонентен видео кабел за видео сигнали. Аудио връзка се изисква също за аудио сигнали.

7. / AV 1/2

   Свързване със SCART кабел. Когато свържете аналогов декодер, TV тунерът извежда кодирани сигнали към декодера, а декодерът ги декодира, преди да ги изведе.

8. RF вход, който се свързва с вашия кабел или антена.

   ####

   - За модели, съвместими със сателит, е наличен и сателитен вход.

Copyright 2010 Sony Corporation