#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Забавления със свързано оборудване >
- Настройки

# Настройки

Свържете LAN кабел или добавете вашия телевизор към безжична LAN мрежа, за да се насладите на интернет възможностите на “BRAVIA”.

Модем с рутиращи функции
Интернет
TV

## Свързване към интернет

Като използвате мрежовата функция, можете да свържете телевизора към интернет. Процедурата за настройка варира според вида на мрежата и LAN рутера.

Преди да настроите интернет връзката :

- - Уверете се, че сте настроили LAN рутера.
- - Проверете безжичната си LAN среда, като използвате следната схема. Ако имате кабелна мрежова среда, преминете направо на (4).

Сигурна безжична LAN?
Използвате ли безжичен LAN рутер, съвместим с Wi-Fi защитена настройка (WPS)?
ДА
НЕ
(3)
(2)
(1)

(1) Следвайте конфигурирането за “Настройка на мрежата” и “Обезопасена мрежа с Wi-Fi защитена настройка (WPS)”.

(2) Следвайте конфигурирането за “Настройка на мрежата” и “Обезопасена мрежа без Wi-Fi защитена настройка (WPS)”.

(3) Следвайте конфигурирането за “Настройка на мрежата” и “Необезопасена мрежа с произволен вид безжичен LAN рутер”.

(4) Вижте “Настройка на мрежата” и следвайте инструкциите, които се появява на екрана.

## Настройка на мрежата

“Настройка на мрежата” ви помага да конфигурирате мрежовите настройки със съветника за настройка. Следвайте инструкциите на екрана.

Натиснете HOME, после изберете > Мрежа > Настройка на мрежата.

Началният екран ви позволява да изберете процедура за настройка според вашата мрежова среда.

“Покажи състоянието на мрежата” : Изберете, за да потвърдите състоянието на мрежата.

“Настройка на кабелна мрежа” : Използвайте, за да се свържете с кабелна мрежа.

“Настройка на безжична мрежа” : Използвайте, за да се свържете с безжична мрежа.

## Обезопасена мрежа с Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Стандартът WPS опростява обезопасяването на безжична домашна мрежа до натискането на WPS бутона на безжичния LAN рутер. Преди да настроите безжична LAN мрежа, проверете положението на WPS бутона на рутера и проверете как се използва.

1. Изберете “Настройка на безжична мрежа” от “Настройка на мрежата” началния екран.

2. Изберете “WPS (бутон)” за метод с натискане на бутон или “WPS (PIN)” за PIN метод.

3. Следвайте инструкциите на екрана за настройка.

####

- За да се свържете към безжична LAN мрежа с WPS, вашият безжичен LAN рутер трябва да поддържа WPS стандарта.

## Обезопасена мрежа без Wi-Fi защитена настройка (WPS)

За настройване на безжична LAN мрежа, са необходими SSID (име на безжична мрежа) и ключ за сигурност (WEP или WPA ключ). Ако не ги знаете, проверете в ръководството за работа на вашия рутер.

1. Изберете “Настройка на безжична мрежа” от “Настройка на мрежата” началния екран.

2. Изберете “Сканирай”, после изберете мрежа от списъка със сканирани безжични мрежи.

3. Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана за настройка.

## Необезопасена мрежа с произволен вид безжичен LAN рутер

За настройка на безжична LAN мрежа се изисква SSID (име на безжична мрежа). Ключ за сигурност (WEP или WPA ключ) не се изисква, защото в тази процедура не трябва да избирате метод за сигурност.

1. Изберете “Настройка на безжична мрежа” от “Настройка на мрежата” началния екран.

2. Изберете “Сканирай”, после изберете мрежа от списъка със сканирани безжични мрежи.

3. Следвайте инструкциите на екрана за настройка.

## Проверка на мрежова връзка

Въведете съответните буквено-цифрови стойности на вашия рутер, ако е необходимо. Елементите, които трябва да бъдат настроени (напр. IP адрес, Subnet Mask, DHCP) може да варират според интернет доставчика или рутера. За подробности вижте ръководството за употреба, предоставено от вашият интернет доставчик, или това, предоставено с рутера.

1. Изберете “Автомат.”, за да зададете IP адрес и proxy сървър автоматично, или “Потребителски”, за да ги настроите ръчно.

2. Следвайте инструкциите на екрана за настройка.

Copyright 2010 Sony Corporation