#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Характеристики на “BRAVIA” TV >
- Безжична LAN готова

# Безжична LAN готова

Предоставя безжична мрежова връзка за вашия телевизор при поставяне на USB безжичен LAN адаптер в USB слота на телевизора.

Безжична LAN готова ви позволява лесен достъп до интернет и домашната ви мрежа с USB безжичен LAN адаптер UWA-BR100 (от Януари 2010 г.). Чрез поставяне на USB безжичен LAN адаптер в USB слота на телевизора ви, можете лесно да създадете безжична мрежа.

####

- Преди да настроите безжичната LAN функция на телевизора, уверете се, че сте настроили безжичния LAN рутер.
- USB безжичният LAN адаптер се доставя или е наличен като допълнителен аксесоар, според модела на вашия телевизор. В някои региони/държави USB безжичният LAN адаптер може да не е наличен.

## Свързване към вашата безжична LAN мрежа

Като използвате Безжична LAN готова функцията, можете да свържете телевизора към вашата безжична LAN мрежа. Процедурата за настройка варира според вида на безжичната LAN и безжичния LAN рутер.

Преди да настроите безжичната LAN мрежа, проверете вашата безжична LAN среда, като използвате следната схема.

Сигурна безжична LAN?
Използвате ли безжичен LAN рутер, съвместим с Wi-Fi защитена настройка (WPS)?
ДА
НЕ
(3)
(2)
(1)

(1) Следвайте конфигурирането за “Настройка на мрежата” и “Обезопасена мрежа с Wi-Fi защитена настройка (WPS)”.

(2) Следвайте конфигурирането за “Настройка на мрежата” и “Обезопасена мрежа без Wi-Fi защитена настройка (WPS)”.

(3) Следвайте конфигурирането за “Настройка на мрежата” и “Необезопасена мрежа с произволен вид безжичен LAN рутер”.

## Настройка на мрежата

“Настройка на мрежата” ви помага да конфигурирате мрежовите настройки със съветника за настройка. Следвайте инструкциите на екрана.

Натиснете HOME, после изберете > Мрежа > Настройка на мрежата.

Началният екран ви позволява да изберете процедура за настройка според вашата мрежова среда.

“Покажи състоянието на мрежата” : Изберете, за да потвърдите състоянието на мрежата.

“Настройка на кабелна мрежа” : Използвайте, за да се свържете с кабелна мрежа.

“Настройка на безжична мрежа” : Използвайте, за да се свържете с безжична мрежа.

## Обезопасена мрежа с Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Стандартът WPS опростява обезопасяването на безжична домашна мрежа до натискането на WPS бутона на безжичния LAN рутер. Преди да настроите безжична LAN мрежа, проверете положението на WPS бутона на рутера и проверете как се използва.

1. Изберете “Настройка на безжична мрежа” от “Настройка на мрежата” началния екран.

2. Изберете “WPS (бутон)” за метод с натискане на бутон или “WPS (PIN)” за PIN метод.

3. Следвайте инструкциите на екрана за настройка.

####

- За да се свържете към безжична LAN мрежа с WPS, вашият безжичен LAN рутер трябва да поддържа WPS стандарта.

## Обезопасена мрежа без Wi-Fi защитена настройка (WPS)

За настройване на безжична LAN мрежа, са необходими SSID (име на безжична мрежа) и ключ за сигурност (WEP или WPA ключ). Ако не ги знаете, проверете в ръководството за работа на вашия рутер.

1. Изберете “Настройка на безжична мрежа” от “Настройка на мрежата” началния екран.

2. Изберете “Сканирай”, после изберете мрежа от списъка със сканирани безжични мрежи.

3. Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана за настройка.

## Необезопасена мрежа с произволен вид безжичен LAN рутер

За настройка на безжична LAN мрежа се изисква SSID (име на безжична мрежа). Ключ за сигурност (WEP или WPA ключ) не се изисква, защото в тази процедура не трябва да избирате метод за сигурност.

1. Изберете “Настройка на безжична мрежа” от “Настройка на мрежата” началния екран.

2. Изберете “Сканирай”, после изберете мрежа от списъка със сканирани безжични мрежи.

3. Следвайте инструкциите на екрана за настройка.

Copyright 2010 Sony Corporation