#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Parçaların Açıklaması >
- Arka

# Arka

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1/4
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2

1. LAN

   Mevcut bir ağa bir ethernet kablosu kullanarak bağlanır.

2. / PC IN

   Feritli bir PC kablosu ve bir ses kablosuyla bağlayın.

   ####

   - Örneğin “Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, Sony Yetkili Servisinden temin edilebilir) veya eşdeğeri bir feritli PC kablosunun kullanılması önerilir.
3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface), televizyon ve herhangi bir HDMI donanımlı ses/video cihazı arasında, sıkıştırılmamış ve tamamen dijital bir ses/video arayüzüdür. Ek olarak, “HDMI Kontrolü” ile uyumlu bir cihaz bağladığınızda bağlı cihazla olan iletişim desteklenir.

   ####

   - Sadece, HDMI logosu olan orijinal bir HDMI kablosunu kullanın.
   - Audio Return Channel (ARC) teknolojisiyle ile uyumlu bir dijital sistem bağlarken HDMI IN 1 girişini kullanın. Aksi taktirde DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ile ilave bir bağlantı gerekir.
   - Cihazda bir DVI jakı varsa, bunu HDMI IN 4 girişine bir DVI-HDMI adaptör arayüzü (ürünle verilmez) kullanarak bağlayın ve cihazın ses çıkış jaklarını PC IN girişinde bulunan PC/HDMI 4 AUDIO IN girişine bağlayın.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Bağlı dijital girişli ev sineması sisteminden televizyonun sesini dinleyebilirsiniz.

5. (VAR/FIX)

   Bir ses kablosuyla bağlayın. Bağlı Hi-Fi ses cihazından televizyonun sesini dinleyebilirsiniz.

6. / COMPONENT IN

   Video sinyalleri için bir bileşen video kablosuyla bağlayın. Ses sinyalleri için ses bağlantısı da gerekir.

7. / AV 1/2

   Bir SCART kablosuyla bağlayın. Bir analog dekoder bağladığınızda televizyon alıcısı dekodere şifreli sinyaller gönderir ve dekoder çıkıştan önce sinyalleri deşifre eder.

8. Kablo yayınınıza veya anteninize bağlanan RF girişi.

   ####

   - Uydu uyumlu modellerde bir uydu girişi de bulunur.

Copyright 2010 Sony Corporation