#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Risoluzione dei problemi >
- Connessione di rete

# Connessione di rete

- Connessione non riuscita.
- Nessun server individuato, nessun elenco recuperato, riproduzione non riuscita.
- Modifiche al server non eseguite correttamente.
- Impossibile visualizzare foto, musica o video.
- Impossibile rilevare il televisore da un dispositivo compatibile con il sistema di rendering.
- Connessione LAN wireless non riuscita o cattiva ricezione radio.

Connessione non riuscita.
  - Controllare i collegamenti:
  - - Verificando che sia in uso un cavo LAN non ritorto.
  - - Controllando che il cavo sia collegato saldamente.
  - - Controllando il collegamento tra il televisore e il router.
  - Controllare le impostazioni:
  - - Modificando Indirizzo IP per il server DNS.
  - - Contattando il provider di servizi Internet.
  - - Specificando Indirizzo IP del router se non si conosce il DNS del provider di servizi Internet.
Nessun server individuato, nessun elenco recuperato, riproduzione non riuscita.
  - Dopo aver modificato le impostazioni del server, spegnere e riaccendere il televisore premendo .
  - Eseguire “Diagnostica server”.
  - Quando si utilizza un PC come server
  - - Controllare che il PC sia acceso. Non spegnere il PC durante l’accesso.
  - - Se sul PC è installato un software di protezione, consentire i collegamenti da dispositivi esterni. Per i dettagli, consultare il manuale in dotazione con il software di protezione.
  - - Se il server è instabile, arrestare l’applicazione server e riavviarla. Se il server rimane instabile, riavviare il PC.
  - - Ridurre il numero di applicazioni in esecuzione sul PC; è possibile che il server sia sovraccarico.
  - - Ridurre la quantità di contenuto; è possibile che il server sia sovraccarico.
Modifiche al server non eseguite correttamente.
  - Talvolta le modifiche non vengono applicate al contenuto visualizzato sul televisore anche se tale contenuto è stato aggiunto e/o eliminato dal server. In tal caso, tornare indietro di un livello e provare a riaprire la cartella o il server.
Impossibile visualizzare foto, musica o video.
  - Verifica preliminare:
  - - Controllare che il dispositivo collegato supporti DLNA.
  - - Il funzionamento non è garantito per tutti i server. Inoltre, il funzionamento può differire a seconda delle caratteristiche del server e del contenuto in questione.
  - - Accendere il dispositivo collegato.
  - Controllare i collegamenti verificando che il cavo LAN o il cavo di alimentazione del server siano collegati correttamente.
  - Controllare le impostazioni:
  - - Controllando che il dispositivo collegato sia registrato in “Impostazioni visualizzazione server”.
  - - Controllando che il server sia configurato correttamente.
  - - Verificando che il dispositivo selezionato sia collegato alla rete e accessibile.
  - - Premere HOME, quindi selezionare > Rete > Diagnostica server. Se Rete > Impostazione rete > Visualizza stato di rete > Indirizzo IP Settings è impostato
  - - Durante la riproduzione di contenuto dal PC, regolare le impostazioni del firewall.
Impossibile rilevare il televisore da un dispositivo compatibile con il sistema di rendering.
  - Controllare i collegamenti verificando che il cavo LAN o il cavo di alimentazione del dispositivo siano collegati correttamente.
  - Controllare le connessioni e le impostazioni della LAN wireless.
  - Controllare le impostazioni (premere HOME, quindi selezionare > Rete > Renderer).
  - - Controllando che “Funzione Renderer” sia attivato.
  - - Controllando che il dispositivo collegato sia registrato in “Controllo di accesso al Renderer”.
Connessione LAN wireless non riuscita o cattiva ricezione radio.
  - Controllare la posizione di installazione del televisore e del router LAN wireless. La condizione del segnale risente dei seguenti fattori.
  - - Altri dispositivi wireless, microonde, luci fluorescenti o simili nelle vicinanze.
  - - Pavimenti o muri tra il router LAN wireless e il televisore.
  - Se si utilizza un adattatore LAN wireless USB, cambiarne la posizione per evitare interferenze nel segnale utilizzando una prolunga con l’unità base (accessorio opzionale).

Copyright 2010 Sony Corporation