#

# i-Manual online

- Skriv ut
- Skriftstørrelse

- Toppen av siden >
- Feilsøking >
- Nettverkstilkobling

# Nettverkstilkobling

- Tilkoblingen svikter.
- Ingen server finnes, ingen liste hentes og avspilling mislykkes.
- Endringer på serveren foretas ikke riktig.
- Ingen bilde-, musikk- eller videofiler vises.
- TV-apparatet kan ikke bli funnet fra renderer-kompatibel enhet.
- Trådløs LAN-tilkobling mislykkes eller radiomottaksforholdene er dårlige.

Tilkoblingen svikter.
  - Sjekk tilkoblinger
  - - Ved å verifisere at du bruker en rett kabel for LAN-kabelen.
  - - Ved å sjekke at kabelen er koblet godt til.
  - - Ved å kontrollere tilkoblingen mellom TV-apparatet og routeren.
  - Kontroller innstillinger
  - - Ved å endre IP-adresse for DNS-serveren.
  - - Ved å kontakte Internett-tjenesteleverandøren din.
  - - Ved å spesifisere IP-adresse til routeren hvis du ikke vet DNS-en til Internett-tjenesteleverandøren.
Ingen server finnes, ingen liste hentes og avspilling mislykkes.
  - Når serverinnstillinger er endret, slå TV-apparatet av og på ved å trykke på på TV-apparatet.
  - Kjør "Serverdiagnostikk".
  - Når du bruker en PC som serveren
  - - Sjekk om PC-en er slått på. Ikke slå av PC-en mens tilgang pågår.
  - - Hvis PC-en har installert sikkerhetsprogramvare, tillat tilkoblinger fra eksterne enheter. For detaljer, se bruksanvisningen som følger med sikkerhetsprogramvaren.
  - - Stopp serverprogrammet og start det på nytt hvis serveren er ustabil. Hvis serveren holder seg ustabil, start PC-en på nytt.
  - - Reduser antall programmer som kjører på PC-en; serveren kan være overbelastet.
  - - Reduser antall innhold; serveren kan være overbelastet.
Endringer på serveren foretas ikke riktig.
  - Noen ganger tas ikke endringer i bruk for visninger på TV-apparatet selv om innhold er lagt til og/eller slettet på serveren. Gå tilbake ett nivå og prøv å åpne mappen eller serveren på nytt.
Ingen bilde-, musikk- eller videofiler vises.
  - Innledende kontroll
  - - Sjekk at den tilkoblede enheten støtter DLNA.
  - - Operasjoner er ikke garantert for alle servere. Operasjoner er også forskjellig avhengig av funksjoner på serveren og innholdet.
  - - Slå den tilkoblede enheten på.
  - Kontroller tilkoblingene ved å sjekke at LAN-kabelen eller strømledningen til serveren har blitt riktig tilkoblet.
  - Kontroller innstillinger
  - - Ved å sjekke at den tilkoblede enheten er registrert under "Innstillinger for visning av server".
  - - Ved å sjekke om serveren er riktig konfigurert.
  - - Ved å bekrefte at det valgte utstyret er koblet til nettverket og er tilgjengelig.
  - - Trykk på HOME, velg > Nettverk > Serverdiagnostikk. Hvis innstillingene for Nettverk > Nettverksoppsett > Vis nettverksstatus > IP-adresse står på "Auto", kan det ta litt tid å gjenkjenne enhetene hvis det ikke er en DHCP-server.
  - - Ved avspilling av innhold fra din PC, juster innstillingene for brannmur.
TV-apparatet kan ikke bli funnet fra renderer-kompatibel enhet.
  - Kontroller tilkoblingene ved å sjekke at LAN-kabelen eller strømledningen til enheten har blitt riktig tilkoblet.
  - Kontroller tilkoblingene eller innstillingene for trådløs LAN.
  - Kontroller innstillingene (trykk på HOME og velg > Nettverk > Renderer).
  - - Ved å bekrefte at "Renderer-funksjon" er aktivert.
  - - Ved å bekrefte at den tilkoblede enheten er registrert under "Renderer-tilgangskontroll".
Trådløs LAN-tilkobling mislykkes eller radiomottaksforholdene er dårlige.
  - Kontroller installasjonsplassen for TV-apparatet og den trådløse LAN-routeren. Signalstyrken kan påvirkes av følgende årsaker.
  - - Andre trådløse enheter, mikrobølgeovner, fluorescerende lys osv. finnes i nærheten.
  - - Det finnes gulver eller vegger mellom den trådløse LAN-routeren og TV-apparatet.
  - Ved bruk av en USB trådløs LAN-adapter, beveg den for å unngå signalinterferens ved bruk av en kabel med baseenhet (ekstrautstyr).

Copyright 2010 Sony Corporation