#

# i-Manual online

- Skriv ut
- Skriftstørrelse

- Toppen av siden >
- Gøy funksjoner med tilkoblet utstyr >
- Innstillinger

# Innstillinger

Koble til en LAN-kabel eller legg til ditt TV-apparat i et trådløst lokalnettverk for å dra fordel av "BRAVIA" Internett-funksjoner.

Modem med routerfunksjoner
Internett
TV

## Tilkobling til Internett

Ved bruk av nettverksfunksjonen kan du koble TV-apparatet til Internett. Oppsettsprosedyren varierer avhengig av type nettverk og LAN-router.

Før oppsett av Internett-tilkoblingen:

- - Sørg for å sette opp en LAN-router.
- - Kontroller det trådløse LAN-miljøet ved bruk av følgende oversikt. Hvis du har et kablet nettverksmiljø, se (4) direkte.

Sikre trådløst LAN?
Bruker du en trådløs LAN-router som er kompatibel med Wi-Fi-beskyttet oppsett (WPS)?
JA
NEI
(3)
(2)
(1)

(1) Følg konfigurasjonen for "Nettverksoppsett" og "Sikret nettverk med Wi-Fi-beskyttet oppsett (WPS)".

(2) Følg konfigurasjonen for "Nettverksoppsett" og "Sikret nettverk uten Wi-Fi-beskyttet oppsett (WPS)".

(3) Følg konfigurasjonen for "Nettverksoppsett" og "Usikret nettverk med en hvilken som helst type trådløs LAN-router".

(4) Se "Nettverksoppsett" og følg instruksjonene som vises på skjermen.

## Nettverksoppsett

"Nettverksoppsett" hjelper deg til å konfigurere nettverksinnstillinger med oppsettsveiviseren. Følg anvisningene på skjermen.

Trykk på HOME, og velg deretter > Nettverk > Nettverksoppsett.

Oppstartsskjermen gjør at du kan velge en innstillingsprosedyre avhengig av nettverksmiljøet.

"Vis nettverksstatus": Velg for å bekrefte nettverksstatus.

"Kablet oppsett": Bruk for å koble til et kablet nettverk.

"Trådløst oppsett": Bruk for å koble til et trådløst nettverk.

## Sikret nettverk med Wi-Fi-beskyttet oppsett (WPS)

WPS-standarden gjør sikkerhet på et trådløst hjemmenettverk så enkelt og greit som å trykke på WPS-knappen på den trådløse LAN-routeren. Før oppsett av et trådløst LAN, kontroller posisjonen til WPS-knappen på routeren og verifiser hvordan den brukes.

1. Velg "Trådløst oppsett" fra oppstartsskjermen "Nettverksoppsett".

2. Velg "WPS (trykknapp)" for trykknappmetoden eller "WPS (PIN)" for PIN-metoden.

3. Følg anvisningene som vises på oppsettsskjermen.

####

- For å koble til et trådløst LAN med WPS, må den trådløse LAN-routeren støtte WPS-standarden.

## Sikret nettverk uten Wi-Fi-beskyttet oppsett (WPS)

For oppsett av et trådløst LAN, er det nødvendig med SSID (trådløst nettverksnavn) og en sikkerhetsnøkkel (WEP eller WPA). Hvis du ikke kjenner disse, se instruksjonshåndboken for routeren.

1. Velg "Trådløst oppsett" fra oppstartsskjermen "Nettverksoppsett".

2. Velg "Skann" og deretter et nettverk fra listen over skannede trådløse nettverk.

3. Følg anvisningene som vises på oppsettsskjermen.

## Usikret nettverk med en hvilken som helst type trådløs LAN-router

For oppsett av et trådløst LAN, er det nødvendig med SSID (trådløst nettverksnavn). Sikkerhetsnøkkelen (WEP eller WPA) vil ikke være nødvendig, da du ikke trenger å velge sikkerhetsmetode i denne prosedyren.

1. Velg "Trådløst oppsett" fra oppstartsskjermen "Nettverksoppsett".

2. Velg "Skann" og deretter et nettverk fra listen over skannede trådløse nettverk.

3. Følg anvisningene som vises på oppsettsskjermen.

## Kontrollere nettverkstilkoblingen

Angi de respektive alfanumeriske verdiene for routeren ved behov. Elementene som må stilles inn (f.eks. IP-adresse, Nettverksmaske, DHCP) kan være forskjellige avhengig av Internett-tilbyderen eller routeren. For mer informasjon se brukerhåndbøkene fra din Internett-tilbyder eller som medfølger routeren.

1. Velg "Auto" for å stille inn IP-adresse og proxy-serveren automatisk eller "Egendefinert" for å stille dem inn manuelt.

2. Følg anvisningene som vises på oppsettsskjermen.

Copyright 2010 Sony Corporation