#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Características do televisor “BRAVIA” >
- Capacidade para LAN Sem Fios

# Capacidade para LAN Sem Fios

Oferece uma ligação de rede sem fios para o seu televisor através da introdução de um Adaptador Sem Fios USB na porta USB do seu televisor.

Capacidade para LAN Sem Fios permite aceder facilmente à Internet e à sua rede home com o Adaptador LAN sem Fios USB UWA-BR100 (a partir de Janeiro de 2010). Introduzindo o Adaptador LAN sem Fios USB na porta USB do seu televisor, pode criar facilmente uma rede sem cabos.

####

- Antes de configurar a função LAN sem fios do televisor, certifique-se de que configura um router LAN sem fios.
- O Adaptador LAN sem Fios USB é fornecido ou está disponível como acessório opcional, consoante o modelo do seu televisor. Em alguns países/regiões, o Adaptador LAN sem Fios USB pode não estar disponível.

## Ligar à sua LAN Sem Fios

Utilizando a função Capacidade para LAN Sem Fios, pode ligar o televisor à sua LAN sem fios. O procedimento de configuração varia consoante o tipo de LAN sem fios e router LAN sem fios.

Antes de configurar uma LAN sem fios, verifique o seu ambiente LAN sem fios utilizando o seguinte esquema.

LAN sem fios segura?
Está a utilizar um router LAN sem fios compatível com WPS (Wi-Fi Protected Set-up)?
SIM
NĂO
(3)
(2)
(1)

(1) Efectue a configuração para “Configuração de Rede” e “Rede Segura com WPS (Wi-Fi Protected Set-up)”.

(2) Efectue a configuração para “Configuração de Rede” e “Rede Segura sem WPS (Wi-Fi Protected Set-up)”.

(3) Efectue a configuração para “Configuração de Rede” e “Rede Não-Segura com Qualquer Tipo de Router LAN Sem Fios”.

## Configuração de Rede

“Configuração de Rede” ajuda-o a configurar as definições de rede com o assistente de definições. Siga as instruções no ecrã.

Carregue em HOME, e seleccione > Rede > Configuração de Rede.

O ecrã inicial permite-lhe seleccionar um procedimento de definição de acordo com o seu ambiente de rede.

“Ver Estado de Rede”: Seleccione para confirmar o seu estado de rede.

“Configuração com fios”: Utilize para ligar a uma rede com fios.

“Configuração sem fios”: Utilize para ligar a uma rede sem fios.

## Rede Segura com WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

A norma WPS simplifica a segurança de uma rede home sem fios, através da pressão do botão WPS no router LAN sem fios. Antes de configurar uma LAN sem fios, verifique a posição do botão WPS no router e verifique o modo de utilização.

1. Seleccione “Configuração sem fios” a partir do ecrã inicial “Configuração de Rede”.

2. Seleccione “WPS (Botão)” para método de Botão de Pressão ou “WPS (PIN)” para método PIN.

3. Siga as instruções que aparecem no ecrã de configuração.

####

- Para ligar a uma LAN sem fios com WPS, o seu router LAN sem fios tem de suportar a norma WPS.

## Rede Segura sem WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Para configurar uma LAN sem fios, serão necessários o SSID (nome de rede sem fios) e uma chave de segurança (chave WEP ou WPA). Se não os souber, consulte o manual de instruções do seu router.

1. Seleccione “Configuração sem fios” a partir do ecrã inicial “Configuração de Rede”.

2. Seleccione “Pesquisa”, e seleccione uma rede a partir da lista de redes sem fios pesquisadas.

3. Siga as instruções que aparecem no ecrã de configuração.

## Rede Não-Segura com Qualquer Tipo de Router LAN Sem Fios

Para configuração de uma LAN sem fios, será necessário o SSID (nome de rede sem fios). A chave de segurança (chave WEP ou WPA) não será necessária uma vez que não é necessário seleccionar qualquer método de segurança neste procedimento.

1. Seleccione “Configuração sem fios” a partir do ecrã inicial “Configuração de Rede”.

2. Seleccione “Pesquisa”, e seleccione uma rede a partir da lista de redes sem fios pesquisadas.

3. Siga as instruções que aparecem no ecrã de configuração.

Copyright 2010 Sony Corporation