#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Característ. Divertidas c/ Equipam Ligado >
- Parâmetros

# Parâmetros

Ligue um cabo LAN ou adicione o seu televisor a uma LAN sem fios para desfrutar das funções de Internet “BRAVIA”.

Modem com Funções de Router
Internet
Televisor

## Ligar à Internet

Utilizando a função de rede, pode ligar o televisor à Internet. O procedimento de configuração varia consoante o tipo de rede e router LAN.

Antes de configurar a ligação à Internet:

- - Certifique-se de que instala um router LAN.
- - Verifique o seu ambiente LAN sem fios utilizando a seguinte tabela. Se tiver um ambiente de rede com fios, consulte directamente (4).

LAN sem fios segura?
Está a utilizar um router LAN sem fios compatível com WPS (Wi-Fi Protected Set-up)?
SIM
NĂO
(3)
(2)
(1)

(1) Efectue a configuração para “Configuração de Rede” e “Rede Segura com WPS (Wi-Fi Protected Set-up)”.

(2) Efectue a configuração para “Configuração de Rede” e “Rede Segura sem WPS (Wi-Fi Protected Set-up)”.

(3) Efectue a configuração para “Configuração de Rede” e “Rede Não-Segura com Qualquer Tipo de Router LAN Sem Fios”.

(4) Consulte “Configuração de Rede” e siga as instruções que aparecem no ecrã.

## Configuração de Rede

“Configuração de Rede” ajuda-o a configurar as definições de rede com o assistente de definições. Siga as instruções no ecrã.

Carregue em HOME, e seleccione > Rede > Configuração de Rede.

O ecrã inicial permite-lhe seleccionar um procedimento de definição de acordo com o seu ambiente de rede.

“Ver Estado de Rede”: Seleccione para confirmar o seu estado de rede.

“Configuração com fios”: Utilize para ligar a uma rede com fios.

“Configuração sem fios”: Utilize para ligar a uma rede sem fios.

## Rede Segura com WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

A norma WPS simplifica a segurança de uma rede home sem fios, através da pressão do botão WPS no router LAN sem fios. Antes de configurar uma LAN sem fios, verifique a posição do botão WPS no router e verifique o modo de utilização.

1. Seleccione “Configuração sem fios” a partir do ecrã inicial “Configuração de Rede”.

2. Seleccione “WPS (Botão)” para método de Botão de Pressão ou “WPS (PIN)” para método PIN.

3. Siga as instruções que aparecem no ecrã de configuração.

####

- Para ligar a uma LAN sem fios com WPS, o seu router LAN sem fios tem de suportar a norma WPS.

## Rede Segura sem WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Para configurar uma LAN sem fios, serão necessários o SSID (nome de rede sem fios) e uma chave de segurança (chave WEP ou WPA). Se não os souber, consulte o manual de instruções do seu router.

1. Seleccione “Configuração sem fios” a partir do ecrã inicial “Configuração de Rede”.

2. Seleccione “Pesquisa”, e seleccione uma rede a partir da lista de redes sem fios pesquisadas.

3. Siga as instruções que aparecem no ecrã de configuração.

## Rede Não-Segura com Qualquer Tipo de Router LAN Sem Fios

Para configuração de uma LAN sem fios, será necessário o SSID (nome de rede sem fios). A chave de segurança (chave WEP ou WPA) não será necessária uma vez que não é necessário seleccionar qualquer método de segurança neste procedimento.

1. Seleccione “Configuração sem fios” a partir do ecrã inicial “Configuração de Rede”.

2. Seleccione “Pesquisa”, e seleccione uma rede a partir da lista de redes sem fios pesquisadas.

3. Siga as instruções que aparecem no ecrã de configuração.

## Verificar a Ligação de Rede

Introduza os respectivos valores alfanuméricos para o seu router, se necessário. O itens que têm de ser definidos (por ex. Endereço IP, Máscara de sub-rede, DHCP) pode variar de acordo com o fornecedor de serviços de Internet ou router. Para mais informações, consulte os manuais de instruções fornecidos pelo seu fornecedor de serviços de Internet, ou os fornecidos com o router.

1. Seleccione “Auto” para definir o Endereço IP e servidor proxy automaticamente, ou “Personalizado” para defini-lo manualmente.

2. Siga as instruções que aparecem no ecrã de configuração.

Copyright 2010 Sony Corporation