#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Põnevad funkt. ühendatava seadmestikuga >
- Koduvõrk

# Koduvõrk

„BRAVIA” koduvõrgu funktsioonide nautimiseks ühendage kohtvõrgu kaabel või lisage oma teler juhtmevabasse kohtvõrku.

Võrguseadmed (DLNA-sertifikaadiga meediaserver)
Internet
Teler
DSL-modem/kaabelmodem
Ruuter

## Fotode/muusika/videote nautimine võrgu kaudu

Saate nautida erinevat sisu, nagu foto-/muusika-/videofailid, mis on salvestatud teie koduvõrgu DLNA-sertifikaadiga meediaserverisse. Koduvõrgu funktsiooniga saate võrgusisu teleris nautida ka teistes ruumides. Teie koduvõrgu nautimiseks peab serveriks olema DLNA-sertifikaadiga seade (nt VAIO).

1. Vajutage nuppu HOME ja valige nimetatud meediaserverid kategoorias „Foto”, „Muusika” või „Video”.

2. Saate valida esitamiseks faile või kaustu valitud meediaserveri loendist.

####

- Võrguseadme failid peavad ühilduma järgmiste failivormingutega.
- - Staatilised kujutised: JPEG-vorming
- - Muusika: MP3-vorming või lineaarne PCM-vorming
- - Video: AVCHD või MPEG2 vorming (mõnel juhul pole esitatav)

## Renderer

Saate teleri ekraanil taasesitada foto-, muusika- ja videofaile, mis on salvestatud võrguseadmetes (nt digitaalfotoaparaadid, mobiiltelefonid), juhtides otse sihtseadet. Võrguseade peaks olema ka renderdiga ühilduv.

Renderdi seadistamiseks vajutage nuppu HOME, seejärel valige > Võrk > Renderer > soovitud seaded.

- Saate meediafaile taasesitada võrguseadmeid kasutades.

## Suvandi Serveri kuvaseaded reguleerimine

Valige koduvõrgu serverid Kodu menüü valikus kuvamiseks. Kodu menüü valikus saab automaatselt kuvada kuni 10 serverit.

1. Vajutage HOME, seejärel valige > Võrk > Serveri kuvaseaded.

2. Valige server, mida soovite, et Kodu menüü kuvaks, ja reguleerige seaded.

## Serveri diagnostika

Teler tuvastab, kas server tuntakse õigesti ära, kui te ei saa seda oma koduvõrku ühendada. Kui diagnostika tulemused näitavad ebaõnnestumist, kontrollige võimalikke põhjuseid ning võrguühendusi ja -seadeid.

1. Vajutage HOME, seejärel valige > Võrk > Serveri diagnostika.

2. Diagnostika tulemuste loend ilmub, kui serveri diagnostika on lõpule viidud.

Copyright 2010 Sony Corporation