#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Põnevad funkt. ühendatava seadmestikuga >
- Fotokaart

# Fotokaart

Kuvab koos fotoga kaarti asukohast, kus foto tehti.

Ühendades GPS-funktsiooniga digitaalfotoaparaadi, saate kuvada foto koos selle pildistamise asukohaga. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema kaarditeabe laadimiseks internetiga ühendatud.

1. Valige foto, kasutades menüüd „XMB”.

2. Vajutage nuppe / kaardil sisse-/väljasuumimiseks.

3. Vajutage korduvalt kõige vasakpoolsemat värvilist nuppu kaardi kuva asendi muutmiseks.

####

- Kui teler pole internetiga ühendatud või võrgus olev kaarditeenus katkestatakse, kuvatakse ainult suureskaalalist kaarti, millel ei saa sisse ega välja suumida.
- Kaardil näidatud asukoht võib erineda, sõltuvalt kujutise hankimise seadmest.
- Internetivõrgus olevat kaarditeenust pakub kolmas osapool. Seetõttu võidakse teenust ilma etteteatamata muuta või see lõpetada.

Copyright 2010 Sony Corporation