#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Menüü Kodu kasutamine >
- Välised sisendid >
- AV2 väljund

# AV2 väljund

Seadistab signaali väljundi AV2-le.

Valige „Teler” televisiooni leviedastuste väljundi kasutamiseks ja „AV1” või „AV3” vastavatesse pistikutesse ühendatud seadmete signaalide väljundi kasutamiseks. Valige „Automaatne” parajasti ekraanil vaadatava väljundi kasutamiseks (saadaval ainult televisiooni leviedastuste ja SCART- või komposiitsisendi puhul).

Copyright 2010 Sony Corporation