#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Põnevad funkt. ühendatava seadmestikuga >
- Arvuti

# Arvuti

Nautige muusikat, pilte ja muud sisu oma arvutist, ühendades selle vastavaotstarbeliste kaablitega.

D-sub 15 kaabel (pole komplektis)
Audiokaabel (pole komplektis)
Arvuti
Teler

####

- Soovituslik on kasutada ferriitidega arvutikaablit, näiteks „Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, saadaval Sony teeninduskeskuses), või mõnda samaväärset.
- Saate HDMI-ga ühilduva arvuti ühendada HDMI-kaabliga.

## Arvutisisendi signaali etalonväärtused

- VGA
- - Horisontaalne (pikslid) / vertikaalne (read): 640/480
- - Horisontaalne sagedus (kHz) / vertikaalne sagedus (Hz): 31,5/60
- - Standard: VGA
- SVGA
- - Horisontaalne (pikslid) / vertikaalne (read): 800/600
- - Horisontaalne sagedus (kHz) / vertikaalne sagedus (Hz): 37,9/60
- - Standard: VESA juhis
- XGA
- - Horisontaalne (pikslid) / vertikaalne (read): 1 024/768
- - Horisontaalne sagedus (kHz) / vertikaalne sagedus (Hz): 48,4/60
- - Standard: VESA juhis
- WXGA
- - Horisontaalne (pikslid) / vertikaalne (read): 1 280/768, 1 280/768, 1 360/768
- - Horisontaalne sagedus (kHz) / vertikaalne sagedus (Hz): 47,4/60; 47,8/60; 47,7/60
- - Standard: VESA
- SXGA (ainult täiskõrglahutusega mudelite puhul)
- - Horisontaalne (pikslid) / vertikaalne (read): 1 280/1 024
- - Horisontaalne sagedus (kHz) / vertikaalne sagedus (Hz): 64,0/60
- - Standard: VESA
- HDTV* (ainult täiskõrglahutusega mudelite puhul)
- - Horisontaalne (pikslid) / vertikaalne (read): 1 920/1 080
- - Horisontaalne sagedus (kHz) / vertikaalne sagedus (Hz): 67,5/60
- - Standard: EIA*

####

- Selle teleri arvutisisend ei toeta funktsiooni „Sünkroonimine rohelisel” ega „Komposiitsünkroonimine”.
- Selle teleri arvutisisend ei toeta ülerealaotusega signaale.
- Optimaalse pildikvaliteedi võimaldamiseks on soovitatav kasutada andmetes toodud 60 Hz vertikaalse sagedusega signaale (rasvases kirjas).

* Kui 1080p-ajastamist rakendatakse HDMI-sisendi kaudu, käsitletakse seda video ajastamise, mitte arvuti ajastamisena. See mõjutab seadeid „Videosisendi seaded ” ja „Ekraan”. Arvutikuva nägemiseks valige seadistuse „Ekraani formaat” olekuks „Lai” ja seadistuse „Ekraaniala” olekuks „Täispiksel”.

Copyright 2010 Sony Corporation