#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Menüü Kodu kasutamine >
- Võrk >
- Võrgu Seadistamine (Valige Juhtmega Seaded > Kohandatud.)

# Võrgu Seadistamine (Valige Juhtmega Seaded > Kohandatud.)

IP-aadressi määramine
  Valige „Manuaalne” IP-aadressi käsitsi seadistamiseks või „Automaatne” selle automaatselt seadistamiseks.
IP-aadress/Alamvõrgumask/Vaikelüüs/Primaarne DNS/Sekundaarne DNS
  Saate iga suvandit konfigureerida, kui suvandis „IP-aadressi määramine” on valitud „Manuaalne”.
MAC-aadress
  Kuvab MAC-aadressi, mis on võrguseadme fikseeritud, globaalne unikaalne identifitseerija.
Puhverserver
  Saate puhverserveri nime ja pordi numbrit konfigureerida, kui kasutate puhverserverit.
Võrk (SSID)
  Valige sihtruuteri SSID (võrgu nimi).
Turvalisus
  Valige sobiv turvakood.

Copyright 2010 Sony Corporation