#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Osade kirjeldus >
- Paremal

# Paremal

- CAM (Tingimus-pääsumoodul)
- USB
- HDMI IN 2/3
- AV3, AV3
- Kõrvaklapid

1. CAM (Tingimus-pääsumoodul)

   Pakub ligipääsu tasulistele teleteenustele. Üksikasju vaadake oma CAM-iga komplektis olevast kasutusjuhendist.

   ####

   - Ärge sisestage kiipkaarti otse teleri CAM-pilusse. See peab sobima teie volitatud vahendaja pakutavasse tingimus-pääsumoodulisse.

   ####

   - CAM pole mõnedes riikides/piirkondades toetatud. Küsige oma volitatud vahendajalt.
2. USB

   Saate nautida USB-seadmes salvestatud foto-, muusika-, videofaile.

3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) pakub tihendamata, ainult digitaalset audio-/videoliidest selle teleri ja igasuguse HDMI-ga audio-/videoseadme vahel. Lisaks, kui ühendate seadme, mis ühildub funktsiooniga „HDMI juhtimine”, toetatakse suhtlemist ühendatud seadmega.

   ####

   - Kasutage kindlasti ainult volitatud HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.
   - Kui ühendate digitaalse helisüsteemi, mis ühildub tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC), kasutage teleri tagaküljel asuvat HDMI IN 1. Kui mitte, on vajalik täiendav ühendus pesaga DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Kui seadmel on DVI-pistik, ühendage see HDMI IN 4 pesasse teleri tagaküljel DVI - HDMI adapterliidese kaudu (pole komplektis), ja ühendage seadme heliväljundi pistikud pesasse PC/HDMI 4 AUDIO IN, mis asub PC IN-is.
4. AV3, AV3

   Ühendage komposiitvideokaabliga. Monoseadme ühendamisel ühendage AV3 L pistikusse.

5. Kõrvaklapid

   Saate kuulata teleri heli kõrvaklappide kaudu.

Copyright 2010 Sony Corporation