#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Põnevad funkt. ühendatava seadmestikuga >
- Seaded

# Seaded

„BRAVIA” internetifunktsioonide nautimiseks ühendage kohtvõrgu kaabel või lisage oma teler juhtmevabasse kohtvõrku.

Ruuterifunktsioonidega modem
Internet
Teler

## Internetiga ühendamine

Võrgu funktsiooni kasutades saate teleri internetti ühendada. Seadistusprotseduur erineb sõltuvalt võrgu ja kohtvõrgu ruuteri tüübist.

Enne internetiühenduse seadistamist:

- - seadistage kindlasti kohtvõrgu ruuter;
- - kontrollige oma juhtmevaba kohtvõrgu keskkonda järgmist tabelit kasutades. Kui teil on juhtmega võrgukeskkond, vaadake kohe: (4).

Turvaline juhtmevaba kohtvõrk?
Kas kasutate juhtmevaba kohtvõrgu ruuterit, mis ühildub Wi-Fi kaitstud seadistusega (WPS)?
JAH
EI
(3)
(2)
(1)

(1) Konfigureerige vastavalt jaotistele „Võrgu Seadistamine” ja „Turvatud võrk Wi-Fi kaitstud seadistusega (WPS)”.

(2) Konfigureerige vastavalt jaotistele „Võrgu Seadistamine” ja „Turvatud võrk ilma Wi-Fi kaitstud seadistuseta (WPS)”.

(3) Konfigureerige vastavalt jaotistele „Võrgu Seadistamine” ja „Turvamata võrk mis tahes tüüpi juhtmevaba kohtvõrgu ruuteriga”.

(4) Vaadake jaotist „Võrgu Seadistamine” ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

## Võrgu Seadistamine

„Võrgu Seadistamine” aitab teil võrgu seadeid seadete viisardiga konfigureerida. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Vajutage HOME, seejärel valige > Võrk > Võrgu Seadistamine.

Käivitusekraan võimaldab teil valida seadistusprotseduuri vastavalt teie võrgukeskkonnale.

„Kuva võrgu olek”: valige oma võrgu oleku kinnitamiseks.

„Juhtmega Seaded”: kasutage juhtmega võrku ühendamiseks.

„Juhtmevaba Seaded”: kasutage juhtmevabasse võrku ühendamiseks.

## Turvatud võrk Wi-Fi kaitstud seadistusega (WPS)

WPS-standard muudab juhtmevaba koduvõrgu turvamise nii lihtsaks, et on vaja ainult juhtmevaba kohtvõrgu ruuteril WPS-nuppu vajutada. Enne juhtmevaba kohtvõrgu seadistamist vaadake ruuteril WPS-nupu asukohta ja tehke kindlaks, kuidas seda kasutada.

1. Valige funktsiooni „Võrgu Seadistamine” käivitusekraanilt „Juhtmevaba Seaded”.

2. Valige „WPS (nupp)” nupuvajutusmeetodi või „WPS (PIN)” PIN-meetodi kasutamiseks.

3. Järgige seadistusekraanile ilmuvaid juhiseid.

####

- Juhtmevaba kohtvõrgu ühendamiseks WPS-iga peab teie juhtmevaba kohtvõrgu ruuter toetama WPS-standardit.

## Turvatud võrk ilma Wi-Fi kaitstud seadistuseta (WPS)

Juhtmevaba kohtvõrgu seadistamiseks on vaja SSID-d (juhtmevaba võrgu nime) ja turvakoodi (WEP- või WPA-koodi). Kui te neid ei tea, võtke ühendust oma ruuteri tootjaga.

1. Valige funktsiooni „Võrgu Seadistamine” käivitusekraanilt „Juhtmevaba Seaded”.

2. Valige „Skaneeri”, seejärel valige võrk leitud juhtmevabade võrkude loendist.

3. Järgige seadistusekraanile ilmuvaid juhiseid.

## Turvamata võrk mis tahes tüüpi juhtmevaba kohtvõrgu ruuteriga

Juhtmevaba kohtvõrgu seadistamiseks on vaja SSID-d (juhtmevaba võrgu nime). Turvakoodi (WEP- või WPA-koodi) pole vaja, sest te ei pea selles protseduuris turvameetodit valima.

1. Valige funktsiooni „Võrgu Seadistamine” käivitusekraanilt „Juhtmevaba Seaded”.

2. Valige „Skaneeri”, seejärel valige võrk leitud juhtmevabade võrkude loendist.

3. Järgige seadistusekraanile ilmuvaid juhiseid.

## Võrguühenduse kontrollimine

Sisestage oma ruuteri vastavad tähe- või numbriväärtused, kui see on vajalik. Üksused, mida peab seadistama (nt IP-aadress, Alamvõrgumask, DHCP), võivad erineda, sõltuvalt internetiteenuse pakkujast või ruuterist. Üksikasju vaadake internetiteenuse pakkuja pakutavast või ruuteriga komplektis olevast kasutusjuhendist.

1. Valige „Automaatne” suvandi IP-aadress ja puhverserveri automaatselt seadistamiseks või „Kohandatud” nende käsitsi seadistamiseks.

2. Järgige seadistusekraanile ilmuvaid juhiseid.

Copyright 2010 Sony Corporation