#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Funciones divertidas con equipo conectado >
- Ajustes

# Ajustes

Conecte un cable LAN o agregue el televisor a una red LAN inalámbrica para disfrutar de las funciones de Internet de “BRAVIA”.

Módem con funciones de enrutador
Internet
TV

## Conexión a Internet

Mediante la función de red, es posible conectar el televisor a Internet. El procedimiento de configuración varía en función del tipo de red y del enrutador LAN.

Antes de configurar la conexión a Internet:

- - Asegúrese de configurar un enrutador LAN.
- - Compruebe el entorno de red LAN inalámbrica mediante el siguiente cuadro. Si dispone de un entorno de red cableada, consulte directamente el paso (4).

¿Desea hacer segura la LAN inalámbrica?
¿Utiliza un enrutador de LAN inalámbrica compatible con el protocolo Wi-Fi Protected Set-up (WPS)?
SÍ
NO
(3)
(2)
(1)

(1) Siga la configuración de “Configuración de red” y “Red protegida con Wi-Fi Protected Setup (WPS)”.

(2) Siga la configuración de “Configuración de red” y “Red protegida sin Wi-Fi Protected Setup (WPS)”.

(3) Siga la configuración de “Configuración de red” y “Red sin protección con cualquier tipo de enrutador de LAN inalámbrica”.

(4) Consulte “Configuración de red” y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## Configuración de red

“Configuración de red” ayuda a configurar los ajustes de red con el asistente de configuración. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Pulse HOME y, a continuación, seleccione > Red > Configuración de red.

La pantalla de inicio permite seleccionar un procedimiento de ajuste de acuerdo con su entorno de red.

“Ver estado de la red”: seleccione esta opción para confirmar el estado de su red.

“Configuración con cable”: utilice esta opción para conectarse a una red cableada.

“Configuración inalámbrica”: utilice esta opción para conectarse a una red inalámbrica.

## Red protegida con Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

El estándar WPS convierte la seguridad de una red doméstica inalámbrica en algo tan sencillo como pulsar el botón WPS del enrutador de LAN inalámbrica. Antes de configurar una red LAN inalámbrica, compruebe la posición del botón WPS del enrutador y verifique cómo utilizarlo.

1. Seleccione “Configuración inalámbrica” en la pantalla de inicio de “Configuración de red”.

2. Seleccione “WPS (pulsar botón)” para seleccionar el método de pulsación del botón o “WPS (PIN)” para seleccionar el método del PIN.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de configuración.

####

- Para conectarse a una red LAN inalámbrica con WPS, es necesario que el enrutador de LAN inalámbrica admita el estándar WPS.

## Red protegida sin Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Para configurar una red LAN inalámbrica, se necesitará un SSID (nombre de red inalámbrica) y una clave de seguridad (una clave WEP o WPA). Si no conoce dicha información, consulte el manual de instrucciones del enrutador.

1. Seleccione “Configuración inalámbrica” en la pantalla de inicio de “Configuración de red”.

2. Seleccione “Buscar” y, a continuación, seleccione una red en la lista de redes inalámbricas escaneadas.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de configuración.

## Red sin protección con cualquier tipo de enrutador de LAN inalámbrica

Para configurar una red LAN inalámbrica, se necesitará un SSID (nombre de red inalámbrica). La clave de seguridad (clave WEP o WPA) no se requerirá debido a que no es necesario seleccionar ningún método de seguridad en este procedimiento.

1. Seleccione “Configuración inalámbrica” en la pantalla de inicio de “Configuración de red”.

2. Seleccione “Buscar” y, a continuación, seleccione una red en la lista de redes inalámbricas escaneadas.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de configuración.

## Verificación de la conexión a la red

Introduzca los valores alfanuméricos respectivos para el enrutador si es necesario. Es posible que los elementos que es necesario ajustar (por ejemplo Dirección IP, Máscara de subred, DHCP) varíen en función del proveedor de servicios de Internet o del enrutador. Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones suministrados por el proveedor de servicios de Internet o los suministrados con el enrutador.

1. Seleccione “Auto” para ajustar la Dirección IP y el servidor proxy automáticamente o “Personalizado” para ajustarlos manualmente.

2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de configuración.

Copyright 2010 Sony Corporation