#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Utilizarea Home Meniu principal >
- Intrări externe >
- Ieşire AV2

# Ieşire AV2

Setează un semnal la ieşirea de la AV2.

Selectaţi „TV” pentru a emite transmisii TV şi „AV1” sau „AV3” pentru a emite semnale de la echipamentul conectat la fiecare jac. Selectaţi „Auto” pentru a transmite la ieşire ceea ce este afişat la momentul respectiv pe ecran (opţiune disponibilă numai pentru semnalul TV şi SCART sau pentru cel de la intrarea compusă).

Copyright 2010 Sony Corporation