#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Caracteristici „BRAVIA” TV >
- LAN wireless funcţional

# LAN wireless funcţional

Este prevăzut cu o conexiune în reţea wireless pentru TV, prin introducerea unui adaptor USB wireless LAN în portul USB de la TV.

LAN wireless funcţional vă permite să accesaţi cu uşurinţă internetul şi reţeaua dvs. de la domiciliu, cu ajutorul adaptorului USB wireless LAN, UWA-BR100 (din ianuarie 2010). Introducând adaptorul USB wireless LAN în portul USB de la TV, puteţi crea cu uşurinţă o reţea fără cabluri.

####

- Înainte de a configura funcţia LAN wireless a televizorului, asiguraţi-vă că setaţi un router LAN wireless.
- Adaptorul USB wireless LAN este furnizat sau disponibil ca accesoriu opţional, în funcţie de modelul televizorului dvs. Se poate ca adaptorul USB wireless LAN să nu fie disponibil în unele zone/ţări.

## Conectarea la LAN wireless

Folosind caracteristica LAN wireless funcţional, puteţi conecta televizorul la LAN wireless. Procedura de configurare diferă în funcţie de tipul LAN wireless şi de routerul LAN wireless.

Înainte de a configura un LAN wireless, verificaţi mediul de operare al acestuia folosind schema de mai jos.

LAN wireless este securizat?
Folosiţi un router LAN wireless compatibil cu configurarea protejată Wi-Fi (WPS)?
DA
NU
(3)
(2)
(1)

(1) Urmaţi configurarea pentru „Setare reţea” şi „Reţea securizată cu configurare protejată Wi-Fi (WPS)”.

(2) Urmaţi configurarea pentru „Setare reţea” şi „Reţea securizată fără configurare protejată Wi-Fi (WPS)”.

(3) Urmaţi configurarea pentru „Setare reţea” şi „Reţea nesecurizată cu orice tip de router LAN wireless”.

## Setare reţea

„Setare reţea” vă ajută să configuraţi setările de reţea, cu asistentul pentru setări. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Apăsaţi HOME, apoi selectaţi > Reţea > Setare reţea.

Fereastra de pornire vă permite să selectaţi o procedură de setare, în funcţie de configuraţia reţelei dvs..

„Vizualizare Stare reţea”: Selectaţi pentru a confirma statusul reţelei dvs..

„Setare reţea prin cablu”: Folosiţi pentru a conecta o reţea cu cabluri.

„Setare reţea wireless”: Folosiţi pentru a conecta o reţea fără cabluri.

## Reţea securizată cu configurare protejată Wi-Fi (WPS)

Standardul WPS realizează siguranţa unei reţele fără fir la domiciliu, atât de simplu, precum apăsarea butonului WPS pe routerul LAN wireless. Înainte de a configura un LAN wireless, verificaţi poziţia butonului WPS pe router şi verificaţi modul în care se va utiliza.

1. Selectaţi „Setare reţea wireless” din fereastra de pornire „Setare reţea”.

2. Selectaţi „WPS (Apăsare buton)” pentru metoda cu butoane sau „WPS (PIN)” pentru metoda cu PIN.

3. Urmaţi instrucţiunile care apar în fereastra de configurare.

####

- Pentru a conecta la un LAN wireless cu WPS, routerul LAN wireless trebuie să suporte standardul WPS.

## Reţea securizată fără configurare protejată Wi-Fi (WPS)

Pentru a configura LAN wireless, vor fi necesare SSID (numele reţelei wireless) şi codul de siguranţă (codul WEP sau WPA). Dacă nu le ştiţi, consultaţi manualul cu instrucţiuni al routerului dvs.

1. Selectaţi „Setare reţea wireless” din fereastra de pornire „Setare reţea”.

2. Selectaţi „Scanare”, apoi selectaţi o reţea din lista cu reţele wireless scanate.

3. Urmaţi instrucţiunile care apar în fereastra de configurare.

## Reţea nesecurizată cu orice tip de router LAN wireless

Pentru configurarea unui LAN wireless, va fi necesar SSID (numele reţelei wireless). Codul de siguranţă (codul WEP sau WPA) nu va fi necesar, deoarece în această procedură nu trebuie să selectaţi nicio metodă de siguranţă.

1. Selectaţi „Setare reţea wireless” din fereastra de pornire „Setare reţea”.

2. Selectaţi „Scanare”, apoi selectaţi o reţea din lista cu reţele wireless scanate.

3. Urmaţi instrucţiunile care apar în fereastra de configurare.

Copyright 2010 Sony Corporation