#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Odpravljanje težav >
- Omrežne povezave

# Omrežne povezave

- Povezava ni uspela.
- Noben strežnik ni bil najden, noben seznam ni bil ponujen in predvajanje ni uspelo.
- Spremembe na strežniku niso bile izvedene pravilno.
- Prikazane niso nobene datoteke s fotografijami, glasbo ali videi.
- TV-ja ni mogoče najti v napravi skladni s priklicem.
- Brezžična LAN povezava ni uspela, ali so pogoji radijskega sprejema slabi.

Povezava ni uspela.
  - Preverite povezave
  - - Preverite, da uporabljate ravni kabel za LAN kabel.
  - - Preverite, ali je kabel pravilno vstavljen.
  - - Preverite, ali je povezava med TV-jem in usmerjevalcem vzpostavljena.
  - Preverite nastavitve
  - - S spremembo IP-naslov za DNS strežnik.
  - - Kontaktirajte vašega ponudnika spletnih storitev.
  - - Določite IP-naslov usmerjevalca, če ne veste DNS-a vašega ponudnika spletnih storitev.
Noben strežnik ni bil najden, noben seznam ni bil ponujen in predvajanje ni uspelo.
  - Ko so nastavitve strežnika spremenjene, izklopite TV s pritiskom na TV-ju.
  - Zaženite »Diagnostika strežnika«.
  - Ob uporabi osebnega računalnika kot strežnika
  - - Preverite, ali je osebni računalnik vključen. Ne izklapljajte računalnika med dostopanjem do njega.
  - - Če ima osebni računalnik nameščeno zaščitno programsko opremo, dovolite povezavo z zunanjimi napravami. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo priložena vaši zaščitni programski opremi.
  - - Ustavite uporabo strežnika in ga ponovno zaženite, če se vede nestabilno. Če je strežnik še naprej nestabilen, ponovno zaženite računalnik.
  - - Zmanjšajte število odprtih aplikacij na računalniku; strežnik je morda preobremenjen.
  - - Zmanjšajte količino vsebine; strežnik je morda preobremenjen.
Spremembe na strežniku niso bile izvedene pravilno.
  - Včasih spremembe ne dosežejo TV-ja, čeprav je bila vsebina dodana in/ali izbrisana na strežniku. Pomaknite se nazaj za en korak in poskusite ponovno odpreti mapo ali strežnik.
Prikazane niso nobene datoteke s fotografijami, glasbo ali videi.
  - Predhodni pregled
  - - Preverite, ali povezana naprava podpira DLNA.
  - - Delovanje ni zagotovljeno za vse strežnike. Dodatno se delovanje razlikuje tudi glede na funkcije strežnika in dotično vsebino.
  - - Vključite povezano napravo.
  - Preverite povezave s pregledom LAN kabla ali AC napajalnega kabla na strežniku, da so bili pravilno povezani.
  - Preverite nastavitve
  - - S pregledom, da je povezana naprava registrirana v »Nastavitve prikazovanja strežnika«.
  - - Preverite, ali je strežnik pravilno nastavljen.
  - - Potrdite, da je izbrana naprava povezana na omrežje in je dostop do nje omogočen.
  - - Pritisnite HOME, nato izberite > Omrežje > Diagnostika strežnika. Če so nastavitve Omrežje > Nastavitev omrežja > Preglej stanje omrežja > IP-naslov nastavljene na »Samodejno«, lahko traja nekaj časa, da se prepoznajo naprave, če ne obstaja DHCP strežnik.
  - - Ob predvajanju vsebine iz vašega računalnika, nastavite nastavitve požarnega zidu.
TV-ja ni mogoče najti v napravi skladni s priklicem.
  - Preverite povezave s pregledom LAN kabla ali AC napajalnega kabla na napravi, da so bili pravilno povezani.
  - Preverite povezave ali nastavitve brezžičnega LAN-a.
  - Preverite nastavitve (Pritisnite HOME, nato izberite > Omrežje > Renderer.)
  - - Potrdite, da je »Funkcija Renderer« aktivirana.
  - - S pregledom, da je povezana naprava registrirana v »Nadzor dostopa do funkc. Renderer«.
Brezžična LAN povezava ni uspela, ali so pogoji radijskega sprejema slabi.
  - Preverite položaj instalacije za TV in brezžični LAN usmerjevalec. Stanje signala se lahko spremeni zaradi naslednjih razlogov.
  - - Druge brezžične naprave, mikrovalovne pečice, fluorescenčne luči idr. se nahajajo v neposredni bližini.
  - - Med brezžičnim LAN usmerjevalcem in TV-jem so tla ali zidovi.
  - Ob uporabi brezžičnega USB LAN vmesnika ga premaknite v izogib motnjam signala tako, da uporabite podaljšek kabla z osnovno enoto (dodatna oprema).

Copyright 2010 Sony Corporation