#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Opis delov >
- Zadaj

# Zadaj

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1/4
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2

1. LAN

   Poveže se na obstoječe omrežje z uporabo Ethernet kabla.

2. / PC IN

   Povežite se s PC kablom s feriti in avdio kablom.

   ####

   - Priporočena je uporaba PC kabla s feriti, kot je »Connector, D-sub 15« (ref. 1-793-504-11, na voljo v Sony storitvenem centru) ali enakovrednega.
3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) zagotavlja neskrčen vse-digitalni avdio/video vmesnik med TV-jem in katero koli avdio/video opremo opremljeno s HDMI. Dodatno, ko povežete opremo, ki je združljiva z »Nadzor za HDMI«, je podprta komunikacija s povezano opremo.

   ####

   - Prepričajte se, da uporabljate samo originalni HDMI kabel s HDMI logotipom.
   - Če povezujete avdio sistem, ki je skladen z tehnologijama Audio Return Channel (ARC), uporabite HDMI IN 1. Če ne, je potrebna dodatna povezava z DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Če ima oprema DVI priključek, jo povežite na HDMI IN 4 preko DVI - HDMI vmesnika (ni priložen), in povežite avdio izhodne priključke opreme na PC/HDMI 4 AUDIO IN, ki se nahaja v PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   TV zvok na povezanem hišnem kinu lahko poslušate z digitalnim vhodom.

5. (VAR/FIX)

   Povežite z avdio kablom. TV zvok lahko poslušate na povezani Hi-Fi avdio opremi.

6. / COMPONENT IN

   Povežite s komponentnim video kablom za video signale. Za avdio signale je potrebna tudi avdio povezava.

7. / AV 1/2

   Povežite s SCART kablom. Ko povežete analogni dekoder, TV uglaševalec odda neurejene signale dekoderju, ta pa jih uredi preden jih razpošlje.

8. RF vhod, ki je povezan na vaš kabel ali anteno (zračno).

   ####

   - Za modele združljive s satelitom, je na voljo tudi satelitski vhod.

Copyright 2010 Sony Corporation