#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- Roliga funktioner med ansluten utrustning >
- Inställningar

# Inställningar

Anslut en LAN-kabel eller koppla upp en TV mot ett trådlöst LAN för att använda ”BRAVIA” Internet-funktioner.

Modem med routerfunktioner
Internet
TV

## Ansluta till Internet

Med nätverksfunktionen kan du ansluta TV:n till Internet. Inställningsproceduren varierar beroende på typen av nätverk och typen av LAN-router.

Innan du konfigurerar Internet-anslutningen:

- - Se till att konfigurera en LAN-router.
- - Kontrollera din trådlösa LAN-miljö med hjälp av följande översikt. Om du har ett trådbundet nätverk, gå direkt till (4).

Skyddat trådlöst LAN?
Använder du en router för trådlöst LAN som är kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)?
JA
NEJ
(3)
(2)
(1)

(1) Följ inställningen enligt ”Nätverk set-up” och ”Säkrat nätverk med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)”.

(2) Följ inställningen enligt ”Nätverk set-up” och ”Skyddat nätverk utan WPS (Wi-Fi Protected Set-up)”.

(3) Följ inställningen enligt ”Nätverk set-up” och ”Oskyddat nätverk med valfri typ av router för trådlöst LAN”.

(4) Se ”Nätverk set-up” och följ anvisningarna som visas på skärmen.

## Nätverk set-up

I ”Nätverk set-up” finns en inställningsguide som hjälper dig att konfigurera nätverksinställningarna. Följ instruktionerna på skärmen.

Tryck på HOME och välj därefter > Nätverk > Nätverk set-up.

På startskärmen kan du välja en inställningsprocedur som passar för din nätverksmiljö.

”Visa nätverksstatus”: Välj för att verifiera din nätverksstatus.

”Trådbunden installation”: Används för att ansluta till ett trådbundet nätverk.

”Trådlös installation”: Används för att ansluta till ett trådlöst nätverk.

## Skyddat nätverk med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Med hjälp av WPS-standarden kan man skydda ett trådlöst hemmanätverk genom att bara trycka på WPS-knappen på routern för trådlöst LAN. Kontrollera WPS-knappens läge på routern och hur den används, innan du ställer in ett trådlöst LAN.

1. Välj ”Trådlös installation” på startskärmen för ”Nätverk set-up”.

2. Välj ”WPS (tryckknapp)” för knapptryckning eller ”WPS (PIN)” för inmatning av PIN-kod.

3. Följ instruktionerna som visas på inställningsskärmen.

####

- För att kunna ansluta till ett trådlöst LAN med WPS måste din router för trådlöst LAN stödja WPS-standarden.

## Skyddat nätverk utan WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

För att ställa in ett trådlöst LAN krävs SSID (namn på trådlöst LAN) och säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel). Om du inte känner till dessa uppgifter, se routerns bruksanvisning.

1. Välj ”Trådlös installation” på startskärmen för ”Nätverk set-up”.

2. Välj ”Sök” och välj sedan ett nätverk från listan över avsökta trådlösa nätverk.

3. Följ instruktionerna som visas på inställningsskärmen.

## Oskyddat nätverk med valfri typ av router för trådlöst LAN

För att ställa in ett trådlöst LAN krävs SSID (namn på trådlöst LAN). Säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel) krävs inte eftersom denna procedur fordrar att du inte väljer någon säkerhetsmetod.

1. Välj ”Trådlös installation” på startskärmen för ”Nätverk set-up”.

2. Välj ”Sök” och välj sedan ett nätverk från listan över avsökta trådlösa nätverk.

3. Följ instruktionerna som visas på inställningsskärmen.

## Kontrollera nätverksanslutningen

Ange respektive alfanumeriska värden för routern om det krävs. Alternativen som behöver ställas in (t ex IP-adress, Nätmask, DHCP) kan variera beroende på Internet-leverantör eller router. Mer information finns i bruksanvisningar som tillhandahålles av Internetleverantören, eller som medföljer routern.

1. Välj ”Auto” för att ställa in IP-adress och proxyserver automatiskt, eller ”Manuell” för att ställa in dem manuellt.

2. Följ instruktionerna som visas på inställningsskärmen.

Copyright 2010 Sony Corporation