#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- Felsökning >
- Nätverksanslutning

# Nätverksanslutning

- Anslutningen misslyckas.
- Ingen server hittades, ingen lista kunde hämtas och uppspelning misslyckades.
- Ändringar på servern har inte gjorts på rätt sätt.
- Inga foto-, musik-, eller videofiler visas.
- TV:n kan inte hittas från en renderer-kompatibel enhet.
- Fel på anslutningen till det trådlösa nätverket eller dåliga signalmottagningsförhållanden.

Anslutningen misslyckas.
  - Kontrollera anslutningar
  - - Genom att verifiera att du använder en fungerande kabel som LAN-kabel.
  - - Genom att undersöka om kabeln är ordentligt ansluten.
  - - Genom att undersöka anslutningen mellan TV:n och routern.
  - Kontrollera inställningar
  - - Genom att ändra IP-adress för DNS-servern.
  - - Genom att kontakta din Internetleverantör.
  - - Genom att ange routerns IP-adress om du inte känner till Internetleverantörens DNS.
Ingen server hittades, ingen lista kunde hämtas och uppspelning misslyckades.
  - När väl serverinställningarna har ändrats, stänger du av TV:n och genom att trycka på på TV:n.
  - Kör ”Serverdiagnostik”.
  - När du använder en PC som server
  - - Kontrollera om PC:n är påslagen. Stäng inte av PC:n medan data överförs till eller från den.
  - - Om PC:n har installerad säkerhetsprogramvara, tillåt anslutningar från externa enheter. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer säkerhetsprogramvaran.
  - - Avsluta serverprogrammet och starta om det om servern uppvisar instabilitet. Om servern förblir instabil, starta om PC:n.
  - - Minska antalet program som körs på PC:n, servern kan vara överbelastad.
  - - Minska mängden innehåll, servern kan vara överbelastad.
Ändringar på servern har inte gjorts på rätt sätt.
  - Ibland tillämpas inte ändringar på bilder på TV:n även om innehållet har lagts till och/eller raderats från servern. Gå tillbaka upp en nivå och försök öppna mappen eller servern igen.
Inga foto-, musik-, eller videofiler visas.
  - Preliminär kontroll
  - - Kontrollera att den anslutna enheten stödjer DLNA.
  - - Funktion garanteras inte för alla servrar. Dessutom kan funktioner variera beroende på serverns egenskaper och innehållet i fråga.
  - - Sätt på den anslutna enheten.
  - Kontrollera anslutningar genom att undersöka om LAN-kabeln eller nätkabeln till servern är ordentligt anslutna.
  - Kontrollera inställningar
  - - Kontrollera att den anslutna enheten är registrerad under ”Visningsinställningar för server”.
  - - Kontrollera att servern är korrekt konfigurerad.
  - - Kontrollera att den valda utrustningen är ansluten till nätverket och att man kan få åtkomst till den.
  - - Tryck på HOME, och välj > Nätverk > Serverdiagnostik. Om Nätverk > Nätverk set-up > Visa nätverksstatus > IP-adress är inställda på ”Auto”, kan det ta lite tid att känna igen enheter om det inte finns någon DHCP-server.
  - - Vid uppspelning av innehåll från din dator, justera dess brandväggsinställningar.
TV:n kan inte hittas från en renderer-kompatibel enhet.
  - Kontrollera anslutningar genom att undersöka om LAN-kabeln eller nätkabeln till enheten är ordentligt anslutna.
  - Kontrollera anslutningar eller inställningar för trådlöst LAN.
  - Kontrollera inställningar (Tryck på HOME, och välj därefter > Nätverk > Renderer.)
  - - Genom att bekräfta att ”Renderer-funktion” är aktiverat.
  - - Kontrollera att den anslutna enheten är registrerad under ”Åtkomstbehörighet för Renderer”.
Fel på anslutningen till det trådlösa nätverket eller dåliga signalmottagningsförhållanden.
  - Kontrollera installationsplatsen för TV:n och routern för trådlöst nätverk. Signalförhållandet kan påverkas av följande anledningar.
  - - Om andra trådlösa enheter, mikrovågsugnar, lysrör, etc finns i närheten.
  - - Det finns golv eller väggar mellan routern för trådlöst LAN och TV:n.
  - Om du använder en USB-adapter för trådlöst LAN, flytta den för att undvika signalstörningar med hjälp av en förlängningskabel med basenhet (extra tillbehör).

Copyright 2010 Sony Corporation