#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- ”BRAVIA” TV-funktioner >
- Redo för trådlöst nätverk

# Redo för trådlöst nätverk

Tillhandahåller en trådlös nätverksanslutning för TV:n när man sätter i en USB-adapter för trådlöst LAN i TV:ns USB-port.

Med Redo för trådlöst nätverk kan du enkelt få åtkomst till Internet och ditt hemmanätverk via USB-adaptern för trådlöst LAN, UWA-BR100 (i januari 2010). Genom att sätta in USB-adaptern för trådlöst LAN i TV:ns USB-port kan du enkelt skapa ett trådlöst LAN.

####

- Kontrollera att det finns en konfigurerad router för trådlöst LAN innan du ställer in TV:ns funktion för trådlöst LAN.
- Beroende på din TV-modell levereras USB-adaptern för trådlöst LAN som ett tillbehör eller finns tillgänglig som extra tillbehör. Det kan hända att USB-adaptern för trådlöst LAN inte är tillgänglig i vissa regioner/länder.

## Ansluta till ett trådlöst LAN

Med funktionen Redo för trådlöst nätverk kan du ansluta TV:n till ett trådlöst LAN. Inställningsproceduren varierar beroende på typen av trådlöst LAN och typen av router för trådlöst LAN.

Använd följande översikt för att kontrollera din trådlösa LAN-miljö innan du ställer in ett trådlöst LAN.

Skyddat trådlöst LAN?
Använder du en router för trådlöst LAN som är kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)?
JA
NEJ
(3)
(2)
(1)

(1) Följ inställningen enligt ”Nätverk set-up” och ”Säkrat nätverk med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)”.

(2) Följ inställningen enligt ”Nätverk set-up” och ”Skyddat nätverk utan WPS (Wi-Fi Protected Set-up)”.

(3) Följ inställningen enligt ”Nätverk set-up” och ”Oskyddat nätverk med valfri typ av router för trådlöst LAN”.

## Nätverk set-up

I ”Nätverk set-up” finns en inställningsguide som hjälper dig att konfigurera nätverksinställningarna. Följ instruktionerna på skärmen.

Tryck på HOME och välj därefter > Nätverk > Nätverk set-up.

På startskärmen kan du välja en inställningsprocedur som passar för din nätverksmiljö.

”Visa nätverksstatus”: Välj för att verifiera din nätverksstatus.

”Trådbunden installation”: Används för att ansluta till ett trådbundet nätverk.

”Trådlös installation”: Används för att ansluta till ett trådlöst nätverk.

## Skyddat nätverk med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Med hjälp av WPS-standarden kan man skydda ett trådlöst hemmanätverk genom att bara trycka på WPS-knappen på routern för trådlöst LAN. Kontrollera WPS-knappens läge på routern och hur den används, innan du ställer in ett trådlöst LAN.

1. Välj ”Trådlös installation” på startskärmen för ”Nätverk set-up”.

2. Välj ”WPS (tryckknapp)” för knapptryckning eller ”WPS (PIN)” för inmatning av PIN-kod.

3. Följ instruktionerna som visas på inställningsskärmen.

####

- För att kunna ansluta till ett trådlöst LAN med WPS måste din router för trådlöst LAN stödja WPS-standarden.

## Skyddat nätverk utan WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

För att ställa in ett trådlöst LAN krävs SSID (namn på trådlöst LAN) och säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel). Om du inte känner till dessa uppgifter, se routerns bruksanvisning.

1. Välj ”Trådlös installation” på startskärmen för ”Nätverk set-up”.

2. Välj ”Sök” och välj sedan ett nätverk från listan över avsökta trådlösa nätverk.

3. Följ instruktionerna som visas på inställningsskärmen.

## Oskyddat nätverk med valfri typ av router för trådlöst LAN

För att ställa in ett trådlöst LAN krävs SSID (namn på trådlöst LAN). Säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel) krävs inte eftersom denna procedur fordrar att du inte väljer någon säkerhetsmetod.

1. Välj ”Trådlös installation” på startskärmen för ”Nätverk set-up”.

2. Välj ”Sök” och välj sedan ett nätverk från listan över avsökta trådlösa nätverk.

3. Följ instruktionerna som visas på inställningsskärmen.

Copyright 2010 Sony Corporation