#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Põnevad funkt. ühendatava seadmestikuga >
- HDMI-seadmed

# HDMI-seadmed

Ühendage HDMI-seadmed, näiteks BD-mängija või AV-võimendi, oma teleriga. Saate seadmeid juhtida teleri kaugjuhtimispulti kasutades.

## HDMI (High-Definition Multimedia Interface) seade

HDMI-kaabel (pole komplektis)
Videomagnetofon/DVD-mängija
Teler

## Piltide vaatamine, kui allikaks on ühendatud HDMI-seadmed

HDMI on tihendamata digitaalne audio-/videoliides teleri ja kõigi HDMI-ühilduvate audio-/videoseadmete vahel. Lisaks sellele, kui ühendate seadme, mis ühildub funktsiooniga „HDMI juhtimine”, saate seda juhtida lihtsalt teleri kaugjuhtimispulti kasutades.

1. Lülitage ühendatud seade sisse.

2. Vajutage ja valige soovitud sisendallikas.

####

- Kasutage kindlasti volitatud HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.
- Kui seadmel on DVI-pistikud, ühendage see HDMI (AUDIO IN-iga) porti DVI - HDMI adapterliidese kaudu (pole komplektis) ja ühendage seadme heliväljundi pistikud HDMI (AUDIO IN-iga) pordis AUDIO IN-iga.

## Funktsiooni „BRAVIA” Sync koos HDMI-juhtimisega kasutamine

Funktsiooniga „HDMI juhtimine” aitab „BRAVIA” Sync suhelda „BRAVIA” Synciga ühilduvate seadmetega, kasutades HDMI CEC-d (Consumer Electronics Control). Järgmiste seadete ja nõuannete abil saate ühendatud seadmete juhtimise liita.

Vajutage HOME, seejärel valige > Välised sisendid > HDMI seaded > HDMI juhtimine > Sees.

####

- „HDMI juhtimine” („BRAVIA” Sync) on saadaval ainult ühendatud Sony seadme jaoks, millel on „BRAVIA” Synci logo või mis ühildub funktsiooniga „HDMI juhtimine”.
- Funktsiooni „HDMI juhtimine” seaded peavad nii teleris kui ka ühendatud seadmes valitud olema. Ühendatud seadmete seadeid vaadake nende kasutusjuhenditest.
- Kui kindel Sony seade, mis ühildub funktsiooniga „HDMI juhtimine” („BRAVIA” Sync), on ühendatud, aktiveeritakse „BRAVIA” Sync seadmes automaatselt.

## „BRAVIA” Synciga ühilduva seadme juhtimine

„BRAVIA” Synciga ühilduv seade on nimetatud uue sisendallikana (Välised sisendid) all Kodu menüü valikus. Seadme juhtimiseks kaugjuhtimispulti kasutades vajutage nuppu SYNC MENU ja valige soovitud seade loendist „HDMI seadme valik”.

## BD/DVD-mängija

- Lülitab „BRAVIA” Synciga ühilduva seadme automaatselt sisse ja lülitab sisendi sellele seadmele, kui valite selle Kodu menüü valikust või Sync Menu valikust.
- Lülitab teleri automaatselt sisse ja lülitab sisendi ühendatud seadmele, kui seade esitust alustab.
- Lülitab ühendatud seadme automaatselt välja, kui lülitate teleri ooterežiimile.

## AV-võimendi

- Lülitab ühendatud AV-võimendi automaatselt sisse ja lülitab heliväljundi telerikõlarist helisüsteemile, kui teleri sisse lülitate. Funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete AV-võimendit eelnevalt teleri heliväljundina kasutanud.
- Lülitab heliväljundi automaatselt AV-võimendile, lülitades AV-võimendi sisse, kui teler on sisselülitatud.
- Lülitab ühendatud AV-võimendi automaatselt välja, kui lülitate teleri ooterežiimile.
- Reguleerib ühendatud AV-võimendi helitugevust ( +/–) ja vaigistab selle heli () teleri kaugjuhtimispuldi kaudu.

####

- Tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC) ühilduva digitaalse helisüsteemi puhul ühendage HDMI IN 1 sisend HDMI-kaabliga. Kui ühendate süsteemi, mis ei ühildu funktsiooniga „HDMI juhtimine” või Audio Return Channel, on vajalik täiendav heliühendus väljundi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) kaudu.

## Videokaamera

- Lülitab automaatselt teleri sisse ja lülitab sisendi ühendatud videokaamerale, kui ühendatud videokaamera on sisselülitatud.
- Lülitab ühendatud videokaamera automaatselt välja, kui lülitate teleri ooterežiimile.

Copyright 2010 Sony Corporation