#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Hibaelhárítás >
- Hálózati kapcsolat

# Hálózati kapcsolat

- Nem sikerül a csatlakoztatás.
- Nem található kiszolgáló, nem olvasható be lista, a lejátszás meghiúsul.
- A kiszolgálón végzett változtatások nem megfelelőek.
- A fénykép-, zene vagy videofájlok nem jelennek meg.
- A renderer-kompatibilis eszköz nem találja a TV-t.
- A vezeték nélküli hálózati kapcsolat meghiúsul, vagy rossz a rádió jelerőssége.

Nem sikerül a csatlakoztatás.
  - Ellenőrizze az összeköttetéseket
  - - Ellenőrizze, hogy egyenes bekötésű LAN-kábelt használ-e.
  - - Ellenőrizze a kábel jó csatlakozását.
  - - Ellenőrizze a TV és az útválasztó közötti kapcsolatot.
  - Ellenőrizze a beállításokat
  - - Módosítsa a DNS-kiszolgáló IP cím beállítását.
  - - Lépjen kapcsolatba az internetszolgáltatójával.
  - - Ha nem ismeri az internetszolgáltató DNS-kiszolgálójának címét, akkor adja meg az útválasztó IP cím beállítását.
Nem található kiszolgáló, nem olvasható be lista, a lejátszás meghiúsul.
  - A kiszolgáló beállításainak megváltoztatása után a TV-készülék gombjával kapcsolja ki a TV-t.
  - Futtassa a „Kiszolgáló diagnosztika” szolgáltatást.
  - Ha PC a kiszolgáló
  - - Kapcsolja be a PC-t. A kapcsolódás közben ne kapcsolja ki a számítógépet.
  - - Ha a számítógépre van biztonsági szoftver telepítve, engedélyezze a külső eszközök csatlakoztatását. A részleteket a biztonsági szoftver használati útmutatójában találja.
  - - Állítsa le a kiszolgáló alkalmazást, majd indítsa újra, ha problémákat észlel a kiszolgáló stabilitásával kapcsolatban. Ha a kiszolgáló továbbra is instabil, indítsa újra a számítógépet.
  - - Csökkentse a számítógépen futó alkalmazások számát – elképzelhető, hogy a kiszolgáló túl van terhelve.
  - - Csökkentse a tartalom mennyiségét – elképzelhető, hogy a kiszolgáló túl van terhelve.
A kiszolgálón végzett változtatások nem megfelelőek.
  - Előfordulhat, hogy a változtatások nem látszanak a TV-készüléken, bár Ön a kiszolgálón tartalmat adott hozzá vagy törölt. Lépjen egy szinttel feljebb, és próbálja ismét megnyitni a mappát vagy a kiszolgálót.
A fénykép-, zene vagy videofájlok nem jelennek meg.
  - Előzetes ellenőrzés
  - - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék DLNA-kompatibilis-e.
  - - A működés nem minden kiszolgáló esetén garantált. A működés a kiszolgáló funkcióinak és a kérdéses tartalomnak a függvényében is eltér.
  - - Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
  - Ellenőrizze az összeköttetéseket. Ehhez ellenőrizze, hogy a LAN-kábel vagy a kiszolgáló hálózati kábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
  - Ellenőrizze a beállításokat
  - - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz regisztrálva van-e a „Kiszolgáló megjelenítés beállítása” alatt.
  - - Ellenőrizze a kiszolgáló helyes konfigurációját.
  - - Ellenőrizze, hogy a kijelölt eszköz csatlakozik-e a hálózathoz, és elérhető-e.
  - - Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a > Hálózat > Kiszolgáló diagnosztika lehetőséget. Ha a Hálózat > Hálózat beállítása > A hálózati állapot megjelenítése > IP cím értéke „Automatikus”, a készülék felismerése hosszabb ideig tarthat, ha nincs DHCP-kiszolgáló.
  - - A számítógépről származó tartalmak visszajátszásakor módosítsa a tűzfal beállításait.
A renderer-kompatibilis eszköz nem találja a TV-t.
  - Ellenőrizze az összeköttetéseket. Ehhez ellenőrizze, hogy a LAN-kábel vagy az eszköz hálózati kábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
  - Ellenőrizze a vezeték nélküli LAN kapcsolatait vagy beállításait.
  - Ellenőrizze a beállításokat. (Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a > Hálózat > Renderer lehetőséget.)
  - - Ellenőrizze, hogy a „Renderer-funkció” aktiválva van-e.
  - - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz regisztrálva van-e a „Renderer hozzáférés vezérlés” alatt.
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat meghiúsul, vagy rossz a rádió jelerőssége.
  - Ellenőrizze a TV-készülék és a vezeték nélküli útválasztó elhelyezkedését. A következők lehetnek hatással a jel állapotára.
  - - A közelben elhelyezett más vezeték nélküli eszközök, mikrohullámú eszközök, fénycsöves lámpák stb.
  - - A TV-készülék és a vezeték nélküli útválasztó között padló vagy falak találhatók.
  - USB vezeték nélküli LAN adapter használatakor a jelinterferencia elkerülése érdekében egy hosszabbító kábelt kapcsoljon össze az alapegységgel (nem tartozék), és vigye távolabb.

Copyright 2010 Sony Corporation