#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Característiques del televisor “BRAVIA” >
- “BRAVIA” Sync amb Control per HDMI

# “BRAVIA” Sync amb Control per HDMI

Permet connectar equips HDMI compatibles com ara un reproductor BD o un amplificador d’AV al televisor i permet controlar-los mitjançant el comandament a distància del televisor.

La funció “Control per HDMI” permet que “BRAVIA” Sync es comuniqui amb equips compatibles amb “BRAVIA” Sync mitjançant l’ús de HDMI CEC (control d’electrònica de consum). Utilitzeu els següents ajustaments i suggeriments per unificar el control de l’equip connectat.

Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu > Entrades externes > Configuració HDMI > Control per HDMI > Sí.

####

- “Control per HDMI” (“BRAVIA” Sync) només està disponible per l’equipament Sony connectat que disposi d’un logotip de “BRAVIA” Sync o que sigui compatible amb “Control per HDMI”.
- Els ajustaments del “Control per HDMI” s’han de definir al televisor i a l’equip connectat. Per obtenir informació sobre els ajustaments dels equips connectats, consulteu els manuals d’instruccions corresponents.
- Quan es connecta un equip Sony específic compatible amb “Control per HDMI” (“BRAVIA” Sync), “BRAVIA” sync s’activa automàticament.

## Control d’equips compatibles amb “BRAVIA” Sync

Els equips compatibles amb “BRAVIA” Sync s’enumeren com a fonts d’entrada noves a les (Entrades externes) del menú Home. Per controlar l’equip mitjançant el comandament a distància, premeu SYNC MENU i seleccioneu l’equip desitjat a “Selecció dispositius HDMI”.

## Reproductor de BD/DVD

- Engega automàticament l’equip compatible amb “BRAVIA” Sync i canvia l’entrada a aquest equip un cop s’ha seleccionat des del menú Home o el Sync Menu.
- Engega automàticament el televisor i canvia l’entrada a l’equip connectat quan l’equip es posa en funcionament.
- L’equip connectat s’apaga automàticament quan el televisor es posa en mode standby.

## Amplificador d’AV

- L’amplificador d’AV connectat s’engega automàticament i canvia la sortida de so de l’altaveu del televisor al sistema d’àudio quan s’engega el televisor. Aquesta funció només està disponible si s’ha utilitzat prèviament l’amplificador d’AV per emetre so del televisor.
- Canvia automàticament la sortida del so a l’amplificador d’AV activant-lo un cop s’engega el televisor.
- L’amplificador d’AV connectat s’apaga automàticament quan el televisor es posa en mode standby.
- Ajusta el volum ( + / –) i silencia el so () de l’amplificador d’AV connectat mitjançant el comandament a distància del televisor.

####

- En connectar un sistema d’àudio digital compatible amb la tecnologia Audio Return Channel (ARC), connecteu-lo a l’HDMI IN 1 amb un cable HDMI. Si voleu connectar un sistema incompatible amb “Control per HDMI” o Audio Return Channel, cal establir una connexió d’àudio addicional a través de l’entrada DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

## Videocàmera

- Engega el televisor automàticament i canvia l’entrada a la càmera de vídeo connectada si està activada.
- La càmera de vídeo connectada s’apaga automàticament quan el televisor es posa en mode standby.

Copyright 2010 Sony Corporation