#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Solució de problemes >
- Connexió de xarxa

# Connexió de xarxa

- La connexió falla.
- No es troben servidors ni llistes de servidors i es produeix un error en la reproducció.
- Els canvis en el servidor no es fan correctament.
- Els fitxers de fotografies, música i vídeo no es veuen.
- El televisor no es localitza des d’un dispositiu compatible amb renderers.
- La connexió LAN sense fils falla o les condicions de recepció de la ràdio són deficients.

La connexió falla.
  - Per comprovar les connexions:
  - - Verifiqueu que el cable LAN no sigui creuat.
  - - Verifiqueu que el cable s’ha connectat correctament.
  - - Verifiqueu la connexió entre el televisor i l’encaminador.
  - Per comprovar els ajustaments:
  - - Canvieu l’Adreça IP del servidor DNS.
  - - Poseu-vos en contacte amb el proveïdor de serveis d’Internet.
  - - Especifiqueu l’Adreça IP de l’encaminador si no sabeu les DNS del proveïdor de serveis d’Internet.
No es troben servidors ni llistes de servidors i es produeix un error en la reproducció.
  - Un cop modificats els ajustaments del servidor, premeu en el televisor per apagar i tornar a engegar.
  - Executeu “Diagnòstics del servidor”.
  - Si feu servir l’ordinador de servidor:
  - - Comproveu que l’ordinador estigui engegat. No apagueu l’ordinador mentre hi accediu.
  - - Si l’ordinador té instal·lat software de seguretat, permeteu les connexions des de dispositius externs. Per obtenir més informació, consulteu el manual del software de seguretat.
  - - Tanqueu l’aplicació del servidor i reinicieu-la si el servidor no és estable. Si el servidor continua inestable, reinicieu l’ordinador.
  - - Reduïu el nombre d’aplicacions que s’executen a l’ordinador, ja que és possible que el servidor estigui sobrecarregat.
  - - Reduïu els continguts, és possible que el servidor estigui sobrecarregat.
Els canvis en el servidor no es fan correctament.
  - De vegades, els canvis no s’apliquen a la pantalla del televisor encara que s’hagi afegit o eliminat contingut del servidor. Torneu al nivell anterior i intenteu obrir la carpeta o el servidor un altre cop.
Els fitxers de fotografies, música i vídeo no es veuen.
  - Comprovació preliminar
  - - Comproveu que el dispositiu connectat sigui compatible amb DLNA.
  - - És possible que no funcionin tots els servidors. Així mateix, el funcionament varia segons les funcions del servidor i del contingut en qüestió.
  - - Engegueu el dispositiu connectat.
  - Comproveu les connexions verificant si el cable LAN o el cable d’alimentació de ca del servidor estan correctament connectats.
  - Per comprovar els ajustaments:
  - - Verifiqueu que el dispositiu està registrat a “Config. visualització de servidor”.
  - - Verifiqueu que el servidor està ben configurat.
  - - Verifiqueu que el dispositiu seleccionat està connectat a la xarxa i s’hi pot accedir.
  - - Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu > Xarxa > Diagnòstics del servidor. Si els ajustaments Xarxa > Configuració de xarxa > Mira l’estat de la xarxa > Adreça IP s’estableixen a “Auto.”, és possible que es tardi una estona en reconèixer els dispositius si no hi ha cap servidor DHCP.
  - - Per reproduir contingut de l’ordinador, definiu els ajustaments del tallafocs.
El televisor no es localitza des d’un dispositiu compatible amb renderers.
  - Comproveu les connexions verificant si el cable LAN o el cable d’alimentació de ca del dispositiu estan connectats correctament.
  - Comproveu les connexions o els ajustaments de la xarxa LAN sense fils.
  - Comproveu els ajustaments (premeu HOME i, a continuació, seleccioneu > Xarxa > Renderer.)
  - - Verifiqueu si la “Funció Renderer” està activada.
  - - Verifiqueu que el dispositiu està registrat a “Control d'accés de Renderer”.
La connexió LAN sense fils falla o les condicions de recepció de la ràdio són deficients.
  - Comproveu la ubicació de la Instal·lació del televisor i de l’encaminador LAN sense fils. És possible que l’estat del senyal es vegi afectat per algun dels motius següents.
  - - Altres dispositius sense fil, microones, llums fluorescents, etc. que estiguin a prop.
  - - Terres o parets que estiguin entre l’encaminador LAN sense fils i el televisor.
  - Quan utilitzeu un adaptador LAN sense fils USB, moveu-lo per evitar interferències en el senyal amb un cable allargador amb unitat de base (accessori opcional).

Copyright 2010 Sony Corporation