#

# i-Manual online

- Udskriv
- Skriftstørrelse

- Forside >
- Fejlfinding >
- Netværksforbindelse

# Netværksforbindelse

- Tilslutningen mislykkedes.
- Der blev ikke fundet nogen server, der er ikke hentet nogen liste, og afspilningen mislykkedes.
- Ændringerne på serveren er ikke angivet korrekt.
- Der vises ingen foto-, musik- eller videofiler.
- Tv'et kan ikke findes fra en renderer-kompatibel enhed.
- Den trådløse LAN-forbindelse mislykkedes, eller modtageforholdene er dårlige.

Tilslutningen mislykkedes.
  - Kontroller tilslutningerne
  - - Kontroller, at du bruger et lige kabel som LAN-kabel.
  - - Kontroller, at kablet er tilsluttet korrekt.
  - - Kontroller forbindelsen mellem tv'et og routeren.
  - Kontroller indstillingerne
  - - Kontroller, om DNS-serverens IP-adresse skal ændres.
  - - Kontakt internetudbyderen.
  - - Kontroller, at routerens IP-adresse er angivet korrekt, hvis du ikke kender internetudbyderens DNS.
Der blev ikke fundet nogen server, der er ikke hentet nogen liste, og afspilningen mislykkedes.
  - Når serverindstillingerne ændres, skal tv'et slukkes og tændes ved at trykke på på tv'et.
  - Kør en "Serverdiagnosticering".
  - Når en pc bruges som server
  - - Kontroller, at pc'en er tændt. Du må ikke slukke pc'en, mens der oprettes forbindelse.
  - - Hvis der er installeret sikkerhedssoftware på pc'en, skal du tillade, at eksterne enheder opretter forbindelse. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med sikkerhedssoftwaren.
  - - Stop og start serverprogrammet, hvis serveren er ustabil. Genstart pc'en, hvis serveren stadig er ustabil.
  - - Reducer antallet af åbne programmer på pc'en; serveren kan være overbelastet.
  - - Reducer mængden af indhold; serveren kan være overbelastet.
Ændringerne på serveren er ikke angivet korrekt.
  - Det kan ske, at ændringerne ikke afspejles på tv'et, selvom der er tilføjet og/eller slettet indhold på serveren. Hvis dette sker, skal du gå et niveau op og åbne mappen eller serveren igen.
Der vises ingen foto-, musik- eller videofiler.
  - Indledende kontrol
  - - Kontroller, at den tilsluttede enhed understøtter DLNA.
  - - Problemfri brug af alle servere garanteres ikke. Betjeningen kan desuden være forskellig, afhængigt af serverens funktioner og det pågældende indhold.
  - - Tænd den tilsluttede enhed.
  - Kontroller tilslutningerne ved at undersøge, at serverens LAN-kabel eller netledning er isat korrekt.
  - Kontroller indstillingerne
  - - Kontroller, at den tilsluttede enhed er registreret under "Indstillinger for visning af servere".
  - - Kontroller, at serveren er konfigureret korrekt.
  - - Kontroller, at den valgte enhed er sluttet til netværket og er tilgængelig.
  - - Tryk på HOME, og vælg derefter > Netværk > Serverdiagnosticering. Hvis indstillingerne Netværk > Netværksopsætning > Se netværksstatus > IP-adresse er indstillet til "Auto", kan det tage nogen tid at genkende enheder, hvis der ikke er en DHCP-server.
  - - Når der afspilles indhold fra pc'en, skal firewall-indstillingerne justeres.
Tv'et kan ikke findes fra en renderer-kompatibel enhed.
  - Kontroller tilslutningerne ved at undersøge, at enhedens LAN-kabel eller netledning er isat korrekt.
  - Kontroller forbindelsen til eller indstillingerne for det trådløse LAN.
  - Kontroller indstillingerne (tryk på HOME, og vælg derefter > Netværk > Renderer).
  - - Kontroller, at "Renderer-funktion" er aktiveret.
  - - Kontroller, at den tilsluttede enhed er registreret under "Renderer-adgangskontrol".
Den trådløse LAN-forbindelse mislykkedes, eller modtageforholdene er dårlige.
  - Kontroller placeringen af tv'et og den trådløse LAN-router. Signalforholdene kan være påvirket af følgende grunde.
  - - Andre trådløse enheder, mikrobølger, lysstofrør osv., der er placeret i nærheden.
  - - Der er gulve eller vægge mellem den trådløse LAN-router og tv'et.
  - Når du bruger en trådløs LAN-adapter (USB), skal den flyttes for at undgå signalinterferens, hvis der bruges et forlængerkabel med basisenheden (ekstraudstyr).

Copyright 2010 Sony Corporation