#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Beschreibung der Teile und Bedienelemente >
- Hinten

# Hinten

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- Disc-Einschub
- EXT-Anschluss

1. LAN

   Hiermit können Sie über ein Ethernet-Kabel eine Verbindung mit einem vorhandenen Netzwerk herstellen.

2. / PC IN

   Stellen Sie die Verbindung über ein PC-Kabel mit Ferrit-Ringkernen und ein Audiokabel her.

   ####

   - Das verwendete PC-Kabel sollte Ferrit-Ringkerne zur Abschirmung besitzen, wie z. B. das „Connector, D-sub 15“ (Artikel-Nr. 1-793-504-11, erhältlich beim Sony-Kundendienst) oder vergleichbare Ausführungen.
3. HDMI IN 1

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine vollständig digitale Audio-/Videoschnittstelle für die Übertragung unkomprimierter Daten zwischen dem Fernsehgerät und HDMI-fähigen Audio-/Videogeräten. Wenn ein mit der „Steuerung für HDMI“ kompatibles Gerät angeschlossen ist, wird außerdem die Kommunikation mit dem angeschlossenen Gerät unterstützt.

   ####

   - Verwenden Sie nur zugelassene HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo.
   - Wenn Sie ein digitales Audiosystem anschließen, das mit Audiorückkanaltechnologie (ARC, Audio Return Channel) kompatibel ist, verwenden Sie HDMI IN 1. Andernfalls ist eine zusätzliche Verbindung über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erforderlich.
   - Ein Gerät mit einer DVI-Buchse schließen Sie über einen DVI-HDMI-Adapter (nicht mitgeliefert) an HDMI IN 1 an und verbinden die Audioausgänge des Geräts mit PC/HDMI 1 AUDIO IN im Bereich PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Sie können den Ton vom Fernsehgerät über eine angeschlossene Heimkinoanlage mit digitalem Eingang ausgeben lassen.

5. (VAR/FIX)

   Zum Anschließen eines Audiokabels. Sie können den Ton vom Fernsehgerät über eine angeschlossene HiFi-Anlage ausgeben lassen.

6. / COMPONENT IN

   Stellen Sie die Verbindung für Videosignale über ein Komponentenvideokabel her. Für die Audiosignale wird außerdem eine Audioverbindung benötigt.

7. / AV 1/2

   Zum Anschließen eines SCART-Kabels. Wenn Sie einen analogen Decoder anschließen, gibt der Fernsehtuner verschlüsselte Signale an den Decoder aus und der Decoder decodiert diese Signale, bevor sie ausgegeben werden.

8. HF-Eingang für den Anschluss des Kabels oder der Antenne.

9. Disc-Einschub

   Setzen Sie eine Disc in den Einschub ein, um die Inhalte wiederzugeben.

10. EXT-Anschluss

    Sie können BD-Daten auf ein angeschlossenes USB-Gerät herunterladen, dort speichern und dann wiedergeben.

    ####

    - Einige USB-Geräte funktionieren unter Umständen nicht mit dem Fernsehgerät.

Copyright 2010 Sony Corporation