#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Plaadi esitamine >
- Esitatavad plaadid/failid

# Esitatavad plaadid/failid

Kuvab esitatavad plaaditüübid. Te saate esitada erinevaid plaadipilusse sisestatud plaaditüüpe.

## Esitatavad plaadid

- BD
- - BD-ROM
- - BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3, sealhulgas orgaanilise pigmendiga tüüp BD-R (LTH-tüüp)
- - BD-RE: ver 2.1
- DVD
- - DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
- CD
- - CD-DA (muusika-CD)/CD-ROM/CD-R/CD-RW/Super Audio CD

####

- Kuna BD tehnilised omadused on uued ja veel arenemisjärgus, ei pruugi olla mõnede plaatide esitamine nende tüübist ja versioonist lähtuvalt võimalik. Heliväljund sõltub allikast, ühendatud väljundiühendusest (pesast) ja valitud heliseadetest.
- Arvutisse salvestatud BD-R plaatide esitamine ei õnnestu, kui postskriptid on salvestatavad.
- CD või DVD plaadi esitamine ei õnnestu, kui see pole õigesti lõpetatud. Lisateavet vaadake salvestusseadmega komplektis olevast kasutusjuhendist.

## Plaadid, mida ei saa esitada

- Kassetiga BD-d
- DVD-RAM-id
- Kõrglahutusega DVD-d
- DivX-plaadid
- DVD-heliplaadid
- Foto-CD-d
- CD-lisade andmeosa
- VCD-d/super-VCD-d
- DualDisc’ide helimaterjaliga pool
- BD-ROM-id/võõra piirkonnakoodiga DVD-videod.

## Piirkonnakood (ainult BD-ROM-i/DVD-video puhul)

Teleril on oma piirkonnakood, mille leiate seadme tagaküljelt, ning teler esitab vaid neid BD/DVD-plaate, mis on varustatud sama piirkonnakoodiga või mitme piirkonnakoodiga, nagu on näha alljärgnevalt.

## Esitatavad failitüübid

- Video
- - MPEG-1 video/PS* (failid laiendiga „.mpg” või „.mpeg”)
- - MPEG-2 video/PS*, transportvoog* (failid laiendiga „.m2ts” või „.mts”)
- - MPEG4/AVC* (failid laiendiga „.mkv”, „.mp4”, „.m4v”, „.m2ts” või „.mts”)
- - WMV9* (failid laiendiga „.wmv” või „.asf”)
- - AVCHD (esitab AVCHD-vormingus faile, mis on salvestatud videokaamerasse jne)

* Teler ei esita kodeeritud faile, näiteks DRM-faile.

- Muusika
- - MP3 (MPEG-1 audiokiht III) (failid laiendiga „.mp3”)
- - AAC* (failid laiendiga „.m4a”)
- - WMA9 standard* (failid laiendiga „.wma”)
- - LPCM (failid laiendiga „.wav”)
- Foto
- - JPEG (failid laiendiga „.jpg” või „.jpeg”)

* Teler ei esita kodeeritud faile, näiteks kadudeta andmetihendusega (Lossless) faile.

####

- Vormingu, kodeeringu või salvestustingimuste tõttu ei pruugi teler mõningaid faile esitada.
- Teler on võimeline tuvastama järgmisi BD-, DVD- ja CD-plaatidel asuvaid faile ning kaustu:
- - kaustu, mis asuvad kuni (sh) viiendal kaustapuu astmel.
- - kuni 500 ühel kaustapuul asuvat faili.
- Andme-CD-l asuvat kõrge bitisagedusega videofaili ei pruugi teler tõrgeteta esitada. Soovitatav on andme-DVD.

Copyright 2010 Sony Corporation