#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Osade kirjeldus >
- Tagumine pool

# Tagumine pool

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- Plaadipilu
- Pilu EXT

1. LAN

   Ühendab olemasoleva võrguga, kasutades Etherneti kaablit.

2. / PC IN

   Saate ühendada ferriitidega arvutikaabli ja audiokaabli.

   ####

   - Soovituslik on kasutada ferriitidega arvutikaablit, nagu näiteks „Connector, D-sub 15” (viitenumbriga 1-793-504-11, saadaval Sony teeninduskeskuses), või mõnda samaväärset.
3. HDMI IN 1

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) pakub tihendamata, ainult digitaalset audio-/videoliidest selle teleri ja igasuguse HDMI-ga audio-/videoseadme vahel. Lisaks, kui ühendate seadme, mis ühildub funktsiooniga „HDMI juhtimine”, toetatakse suhtlemist ühendatud seadmega.

   ####

   - Kasutage kindlasti ainult volitatud HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.
   - Kui ühendate digitaalse helisüsteemi, mis ühildub Audio Return Channel (ARC) tehnoloogiaga, kasutage pesa HDMI IN 1. Kui mitte, on vajalik täiendav ühendus pesaga DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Kui seadmel on DVI-pistik (pesa), ühendage see DVI - HDMI adapterliidese (pole komplektis) abil pesaga HDMI IN 1, ja ühendage seadme heliväljundi pistikud (pesad) pesaga PC/HDMI 1 AUDIO IN, mis asub PC IN-is.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Saate kuulata teleri heli ühendatud digitaalsisendiga kodukinosüsteemist.

5. (VAR/FIX)

   Ühendage audiokaabliga. Saate kuulata teleri heli ühendatud Hi-Fi audioseadmest.

6. / COMPONENT IN

   Ühendage komponentvideokaabel videosignaalide jaoks. Audiosignaalide jaoks on vaja ka audioühendust.

7. / AV 1/2

   Ühendage SCART-kaabliga. Kui ühendate analoogdekooderi, väljastab teleri tuuner dekooderile šifreeritud signaalid ja dekooder dešifreerib signaalid enne nende väljastamist.

8. RF-sisend, mis ühendatakse teie kaabli või (õhu-)antenniga.

9. Plaadipilu

   Plaadi sisu esitamiseks sisestage plaat pilusse.

10. Pilu EXT

    Saate salvestada ja esitada ühendatud USB-seadmes asuvaid BD andmeid.

    ####

    - Mõned USB-seadmed ei pruugi selle teleriga töötada.

Copyright 2010 Sony Corporation