#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Περιγραφή εξαρτημάτων >
- Πίσω

# Πίσω

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- Υποδοχή δίσκου
- Υποδοχή EXT

1. LAN

   Πραγματοποιεί σύνδεση σε ένα υπάρχον δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.

2. / PC IN

   Συνδέστε με ένα καλώδιο υπολογιστή με φερρίτη και ένα καλώδιο ήχου.

   ####

   - Συνιστάται η χρήση ενός καλωδίου υπολογιστή με φερρίτη, όπως του "Ακροδέκτη, D-Sub 15" (αρ. αναφ. 1-793-504-11, διατίθεται στο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony) ή κάποιο αντίστοιχο καλώδιο.
3. HDMI IN 1

   Το HDMI (High-Definition Multimedia Interface) παρέχει μια μη συμπιεσμένη πλήρως ψηφιακή διασύνδεση εικόνας/ήχου μεταξύ της τηλεόρασης και οποιουδήποτε εξοπλισμού εικόνας/ήχου με HDMI. Επιπλέον, όταν συνδέετε εξοπλισμό που είναι συμβατός με το "Ρυθμιστικό για HDMI", υποστηρίζεται η επικοινωνία με το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

   ####

   - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο καλώδιο HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.
   - Εάν συνδέετε ένα ψηφιακό ηχοσύστημα συμβατό με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC), χρησιμοποιήστε το HDMI IN 1. Εάν όχι, απαιτείται μια πρόσθετη σύνδεση με το DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Αν ο εξοπλισμός διαθέτει υποδοχή (βύσμα) DVI, συνδέστε τον στο HDMI IN 1 μέσω ενός μετατροπέα διασύνδεσης DVI - HDMI (δεν παρέχεται) και συνδέστε τις υποδοχές (βύσματα) εξόδου ήχου του εξοπλισμού στο PC/HDMI 1 AUDIO IN που βρίσκεται στο PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης στο συνδεδεμένο Σύστημα οικιακού κινηματογράφου πραγματοποιώντας ψηφιακή έξοδο.

5. (VAR/FIX)

   Συνδέστε με ένα καλώδιο ήχου. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την τηλεόραση στο συνδεδεμένο ηχοσύστημα Hi-Fi που διαθέτετε.

6. / COMPONENT IN

   Συνδέστε με ένα καλώδιο βίντεο συνιστώσας για σήματα βίντεο. Απαιτείται, επίσης, σύνδεση ήχου για ηχητικά σήματα.

7. / AV 1/2

   Συνδέστε με ένα καλώδιο SCART. Όταν συνδέετε έναν αποκωδικοποιητή αναλογικών σημάτων, ο συντονιστής της τηλεόρασης εξάγει κωδικοποιημένα σήματα προς τον αποκωδικοποιητή και ο αποκωδικοποιητής αποκωδικοποιεί τα σήματα πριν από την έξοδό τους.

8. Είσοδος RF που συνδέεται στο καλώδιο ή την κεραία σας.

9. Υποδοχή δίσκου

   Εισαγάγετε ένα δίσκο στην υποδοχή για αναπαραγωγή του περιεχομένου.

10. Υποδοχή EXT

    Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να αναπαραγάγετε δεδομένα BD που έχουν ληφθεί σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

    ####

    - Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με την τηλεόραση.

Copyright 2010 Sony Corporation