#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Αντιμετώπιση προβλημάτων >
- Σύνδεση δικτύου

# Σύνδεση δικτύου

- Η σύνδεση αποτυγχάνει.
- Ο διακομιστής δεν βρίσκεται, η λίστα δεν μπορεί να ανακληθεί, και η αναπαραγωγή αποτυγχάνει.
- Οι αλλαγές στο διακομιστή δεν πραγματοποιούνται σωστά.
- Δεν εμφανίζονται αρχεία φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο.
- Δεν είναι δυνατή η εύρεση της τηλεόρασης από συσκευή συμβατή με renderer.
- Η σύνδεση ασύρματου LAN αποτυγχάνει ή οι συνθήκες λήψης ραδιοφώνου είναι κακές.

Η σύνδεση αποτυγχάνει.
  - Ελέγξτε τις συνδέσεις
  - - Επαληθεύοντας ότι χρησιμοποιείτε ένα κανονικό καλώδιο ως καλώδιο LAN.
  - - Ελέγχοντας ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σταθερά.
  - - Ελέγχοντας τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και τον δρομολογητή.
  - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις
  - - Αλλάζοντας τη Διεύθυνση IP για το διακομιστή DNS.
  - - Επικοινωνώντας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.
  - - Καθορίζοντας τη Διεύθυνση IP του δρομολογητή, εάν δεν γνωρίζετε το DNS του παρόχου υπηρεσιών Internet.
Ο διακομιστής δεν βρίσκεται, η λίστα δεν μπορεί να ανακληθεί, και η αναπαραγωγή αποτυγχάνει.
  - Μόλις αλλαχθούν οι ρυθμίσεις του διακομιστή, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήσετε την τηλεόραση πιέζοντας το κουμπί στην τηλεόραση.
  - Εκτελέστε την εφαρμογή "Διαγνωστικός έλεγχος διακομιστή".
  - Κατά τη χρήση υπολογιστή ως διακομιστή
  - - Ελέγξτε αν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή κατά την πρόσβαση σε αυτόν.
  - - Αν στον υπολογιστή είναι εγκατεστημένο λογισμικό ασφαλείας, επιτρέψτε τις συνδέσεις από εξωτερικές συσκευές. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το λογισμικό ασφαλείας.
  - - Διακόψτε την εφαρμογή διακομιστή και επανεκκινήστε την, εάν ο διακομιστής λειτουργεί με αστάθεια. Εάν ο διακομιστής παραμένει ασταθής, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
  - - Μειώστε τον αριθμό εφαρμογών που εκτελούνται στον υπολογιστή. Ο διακομιστής ενδέχεται να έχει υπερφορτωθεί.
  - - Μειώστε το πλήθος του περιεχομένου. Ο διακομιστής ενδέχεται να έχει υπερφορτωθεί.
Οι αλλαγές στο διακομιστή δεν πραγματοποιούνται σωστά.
  - Μερικές φορές, οι αλλαγές δεν εφαρμόζονται στην οθόνη της τηλεόρασης, ακόμη και αν έχει προστεθεί ή/και διαγραφεί περιεχόμενο από τον διακομιστή. Επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο και προσπαθήστε να ανοίξετε το φάκελο ή τον διακομιστή ξανά.
Δεν εμφανίζονται αρχεία φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο.
  - Προκαταρκτικός έλεγχος
  - - Ελέγξτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το DLNA.
  - - Δεν παρέχεται εγγύηση για όλες τις λειτουργίες σε όλους τους διακομιστές. Επίσης, οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες του διακομιστή και το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
  - - Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
  - Ελέγξτε τις συνδέσεις ελέγχοντας εάν το καλώδιο LAΝ ή το καλώδιο τροφοδοσίας του διακομιστή έχει συνδεθεί σωστά.
  - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις
  - - Ελέγχοντας ότι η συνδεδεμένη συσκευή έχει καταχωρηθεί στο στοιχείο "Ρυθμίσεις οθόνης διακομιστή".
  - - Ελέγχοντας εάν ο διακομιστής έχει ρυθμιστεί σωστά.
  - - Επιβεβαιώνοντας ότι η επιλεγμένη συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και ότι υπάρχει πρόσβαση σε αυτήν.
  - - Πιέστε το κουμπί HOME, επιλέξτε > Δίκτυο > Διαγνωστικός έλεγχος διακομιστή. Εάν οι ρυθμίσεις Δίκτυο > Ρύθμιση δικτύου > Προβολή κατάστασης δικτύου > Διεύθυνση IP έχουν οριστεί στην επιλογή "Αυτόμ.", μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για την αναγνώριση των συσκευών αν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP.
  - - Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου από τον υπολογιστή σας, ορίστε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση της τηλεόρασης από συσκευή συμβατή με renderer.
  - Ελέγξτε τις συνδέσεις ελέγχοντας εάν το καλώδιο LAΝ ή το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής έχει συνδεθεί σωστά.
  - Ελέγξτε τις συνδέσεις ή τις ρυθμίσεις του ασύρματου LAN.
  - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε > Δίκτυο > Renderer.)
  - - Επιβεβαιώνοντας ότι η "Λειτουργία Renderer" έχει ενεργοποιηθεί.
  - - Επιβεβαιώνοντας ότι η συνδεδεμένη συσκευή έχει καταχωρηθεί στο στοιχείο "Έλεγχος πρόσβασης σε Renderer".
Η σύνδεση ασύρματου LAN αποτυγχάνει ή οι συνθήκες λήψης ραδιοφώνου είναι κακές.
  - Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης της τηλεόρασης και του δρομολογητή ασύρματου LAN. Η κατάσταση σήματος ενδέχεται να επηρεάζεται από τις παρακάτω αιτίες.
  - - Όταν βρίσκεται κοντά σε άλλες ασύρματες συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, φώτα φθορισμού, κλπ.
  - - Όταν παρεμβάλλονται δάπεδα ή τοίχοι μεταξύ του δρομολογητή ασύρματου LAN και της τηλεόρασης.
  - Κατά τη χρήση προσαρμογέα ασύρματου LAN USB, μετακινήστε τον για να αποφύγετε την παρεμβολή σημάτων χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο επέκτασης με τη βασική μονάδα (προαιρετικό εξάρτημα).

Copyright 2010 Sony Corporation