#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Descripción de las partes >
- Atrás

# Atrás

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- Ranura para disco
- Ranura EXT

1. LAN

   Permite establecer la conexión a una red existente mediante un cable Ethernet.

2. / PC IN

   Establezca la conexión con un cable de PC con ferritas y un cable de audio.

   ####

   - Se recomienda utilizar un cable de PC con ferritas como el “Conector D-sub de 15 pines” (ref. 1-793-504-11, disponible en el centro de servicio técnico de Sony) o similar.
3. HDMI IN 1

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) proporciona una interfaz de audio/vídeo completamente digital no comprimida entre el televisor y cualquier equipo de audio/vídeo equipado con HDMI. Además, si conecta un equipo compatible con la función “Control por HDMI”, será posible establecer comunicación con el equipo conectado.

   ####

   - Solamente puede utilizar un cable de HDMI autorizado que lleve el logotipo de HDMI.
   - Si desea conectar un sistema de audio digital compatible con la tecnología ARC (Audio Return Channel), utilice la toma HDMI IN 1. De lo contrario, será necesario efectuar una conexión adicional con la toma DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Si el equipo dispone de una toma DVI, conéctelo a la toma HDMI IN 1 a través de una interfaz de adaptador de DVI - HDMI (no suministrada) y conecte las tomas de salida de audio del equipo a la toma PC/HDMI 1 AUDIO IN que se encuentra en la toma PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Es posible escuchar el sonido del televisor en el sistema de sala de cine doméstica conectado con entrada digital.

5. (VAR/FIX)

   Establezca la conexión con un cable de audio. Es posible escuchar el sonido del televisor en el equipo de audio Hi-Fi conectado.

6. / COMPONENT IN

   Establezca la conexión con un cable de vídeo por componentes para las señales de vídeo. También es necesario efectuar la conexión de audio para las señales de audio.

7. / AV 1/2

   Efectúe la conexión con un cable SCART. Al conectar un descodificador analógico, el televisor emite señales codificadas al descodificador y este descodifica las señales antes de emitirlas.

8. La entrada de RF que permite conectar la antena o el cable.

9. Ranura para disco

   Inserte un disco en la ranura para reproducir su contenido.

10. Ranura EXT

    Permite almacenar y reproducir datos de BD descargados en el dispositivo USB conectado.

    ####

    - Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con el televisor.

Copyright 2010 Sony Corporation