#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- ”BRAVIA” TV:n ominaisuudet >
- WLAN-yhteensopiva

# WLAN-yhteensopiva

Tuo käyttöön langattoman verkkoyhteyden televisioon, kun television USB-liitäntään kytketään langaton USB-WLAN-sovitin.

WLAN-yhteensopiva-toiminnon ja langattoman UWA-BR100 (alkaen tammikuusta 2010) USB-WLAN-sovittimen avulla on helppo muodostaa yhteys Internetiin ja kotiverkkoon. Voit muodostaa langattoman verkon asettamalla langattoman USB-WLAN-sovittimen television USB-liitäntään.

####

- Asenna WLAN-reititin, ennen kuin otat television WLAN-toiminnon käyttöön.
- Langaton USB-sovitin on joko vakio- tai lisävaruste television mallista riippuen. USB-WLAN-sovitinta ei ehkä ole saatavilla joissakin maissa/joillakin alueilla.

## Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen

Voit kytkeä television langattomaan lähiverkkoon WLAN-yhteensopiva-toiminnon avulla. Asennusmenetelmä vaihtelee langattoman verkon ja WLAN-reitittimen mukaan.

Ennen kuin määrität langattoman lähiverkon, tarkista langattoman lähiverkon tila seuraavan taulukon mukaan.

Onko langaton lähiverkko suojattu?
Tukeeko käytössä oleva WLAN-reititin WPS-suojausta (Wi-Fi Protected Set-up)?
KYLLÄ
EI
(3)
(2)
(1)

(1) Tee asennus kohtien ”Verkon käyttöönotto” ja ”WPS-suojauksella (Wi-Fi Protected Set-up) suojattu verkko” mukaisesti.

(2) Tee asennus kohtien ”Verkon käyttöönotto” ja ”Ilman WPS-suojausta (Wi-Fi Protected Set-up) suojattu verkko” mukaisesti.

(3) Tee asennus kohtien ”Verkon käyttöönotto” ja ”Suojaamaton verkko minkä tahansa tyyppisellä WLAN-reitittimellä” mukaisesti.

## Verkon käyttöönotto

Määritä verkkoasetukset ”Verkon käyttöönotto” -toiminnon ja ohjatun asennuksen avulla. Noudata näytön ohjeita.

Paina HOME ja valitse sitten > Verkko > Verkon käyttöönotto.

Aloitusnäytöstä voit valita verkkoympäristöösi sopivan asennustavan.

”Näytä verkon tila”: vahvista verkon tila valitsemalla tämä.

”Kiinteän yhteyden asetus”: käytä tätä langalliseen verkkoon kytkettäessä.

”Langattoman yhteyden asetus”: käytä tätä langattomaan verkkoon kytkettäessä.

## WPS-suojauksella (Wi-Fi Protected Set-up) suojattu verkko

WPS-standardin ansiosta langattoman kotiverkon suojaaminen on niin yksinkertaista, että siihen riittää WLAN-reitittimen WPS-painikkeen painallus. Varmista ennen langattoman lähiverkon määrittämistä, että tiedät reitittimen WPS-painikkeen sijainnin ja että osaat käyttää sitä.

1. Valitse ”Langattoman yhteyden asetus” -vaihtoehto ”Verkon käyttöönotto” -aloitusnäytöstä.

2. Valitse ”WPS (paina painiketta)” painikemenetelmäksi tai ”WPS (PIN)” PIN-menetelmäksi.

3. Noudata asennusnäytön ohjeita.

####

- WPS-suojauksen käyttäminen langattomassa lähiverkossa edellyttää, että WLAN-reititin tukee WPS-standardia.

## Ilman WPS-suojausta (Wi-Fi Protected Set-up) suojattu verkko

Langattoman lähiverkon määrittäminen edellyttää SSID-tunnusta (langattoman verkon nimi) ja suojausavainta (WEP- tai WPA-avain). Jos et saa niitä selville, katso lisätietoja reitittimen käyttöoppaasta.

1. Valitse ”Langattoman yhteyden asetus” -vaihtoehto ”Verkon käyttöönotto” -aloitusnäytöstä.

2. Valitse ”Hae” ja valitse sitten verkko langattomien verkkojen luettelosta.

3. Noudata asennusnäytön ohjeita.

## Suojaamaton verkko minkä tahansa tyyppisellä WLAN-reitittimellä

Langattoman lähiverkon määrittäminen edellyttää SSID-tunnusta (langattoman verkon nimi). Suojausavainta (WEP- tai WPA-avain) ei tarvita, koska tässä asennustavassa ei valita suojausmenetelmää.

1. Valitse ”Langattoman yhteyden asetus” -vaihtoehto ”Verkon käyttöönotto” -aloitusnäytöstä.

2. Valitse ”Hae” ja valitse sitten verkko langattomien verkkojen luettelosta.

3. Noudata asennusnäytön ohjeita.

Copyright 2010 Sony Corporation