#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- ”BRAVIA” TV:n ominaisuudet >
- ”BRAVIA” Sync ja HDMI-ohjaus

# ”BRAVIA” Sync ja HDMI-ohjaus

Auttaa yhteensopivien HDMI-laitteiden, esim. BD-soittimen tai AV-vahvistimen, kytkemisessä televisioon, jotta laitteita voi ohjata television kaukosäätimellä.

”BRAVIA” Sync käyttää ”HDMI-ohjaus”-toimintoa yhteydenpidossa ”BRAVIA” Sync -yhteensopivien ja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -toimintoa käyttävien laitteiden kanssa. Voit yhtenäistää kytkettyjen laitteiden ohjauksen seuraavien asetusten ja vinkkien avulla.

Paina HOME ja valitse sitten > Muut tulot > HDMI-perusasetukset > HDMI-ohjaus > Päällä.

####

- ”HDMI-ohjaus” (”BRAVIA” Sync) on käytettävissä vain sellaisissa kytketyissä Sony-laitteissa, joissa on ”BRAVIA” Sync -logo tai jotka ovat yhteensopivia ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa.
- ”HDMI-ohjaus”-toiminto on otettava käyttöön sekä televisiossa että kytketyssä laitteessa. Lisätietoja kytkettyjen laitteiden asetuksista on niiden käyttöoppaissa.
- Kun televisioon kytketään ”HDMI-ohjaus”-yhteensopiva (”BRAVIA” Sync) Sony-laite, ”BRAVIA” Sync otetaan automaattisesti käyttöön laitteessa.

## ”BRAVIA” Sync -yhteensopivien laitteiden ohjaaminen

”BRAVIA” Sync -yhteensopiva laite näkyy uutena tulosignaalina Home-valikon kohdassa (Muut tulot). Jos haluat ohjata laitetta kaukosäätimellä, paina SYNC MENU ja valitse haluamasi laite kohdasta ”HDMI-laitevalinnat”.

## BD-/DVD-soitin

- Kytkee ”BRAVIA” Sync -laitteeseen automaattisesti virran ja valitsee laitteen signaalilähteeksi, kun se valitaan Home-valikosta tai Sync Menu -valikosta.
- Avaa television automaattisesti ja vaihtaa televisioon kytketyn laitteen tulosignaalin lähteeksi, kun käynnistät lisälaitteen toiston.
- Katkaisee kytketystä laitteesta automaattisesti virran, kun televisio asetetaan valmiustilaan.

## AV-vahvistin

- Kytkee AV-vahvistimeen automaattisesti virran ja siirtää äänentoiston television kaiuttimesta äänijärjestelmän kaiuttimiin, kun televisioon kytketään virta. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos television ääntä on jo aiemmin toistettu AV-vahvistimen kautta.
- Siirtää äänentoiston automaattisesti AV-vahvistimeen kytkemällä AV-vahvistimeen virran, kun television virta kytketään.
- Katkaisee kytketystä AV-vahvistimesta automaattisesti virran, kun televisio asetetaan valmiustilaan.
- Säätää kytketyn AV-vahvistimen äänenvoimakkuutta ( +/–) ja mykistää () kytketyn AV-vahvistimen äänen television kaukosäätimellä.

####

- Jos kytket televisioon digitaalisen äänijärjestelmän, joka on yhteensopiva Audio Return Channel (ARC) -tekniikan kanssa, kytke järjestelmä HDMI IN 1 -liitäntään HDMI-kaapelilla. Jos kytket järjestelmän, joka ei ole ”HDMI-ohjaus”- tai Audio Return Channel -yhteensopiva, ääniyhteys täytyy muodostaa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitännän kautta.

## Videokamera

- Kytkee televisioon virran automaattisesti ja vaihtaa kytketyn videokameran tulosignaaliksi, kun videokameraan kytketään virta.
- Katkaisee kytketystä videokamerasta automaattisesti virran, kun televisio asetetaan valmiustilaan.

Copyright 2010 Sony Corporation