#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Osien kuvaus >
- Takaosa

# Takaosa

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- Levyn paikka
- EXT-liitäntä

1. LAN

   Kytkentä olemassa olevaan verkkoon Ethernet-kaapelilla.

2. / PC IN

   Käytä kytkennässä häiriösuojattua PC-kaapelia ja audiokaapelia.

   ####

   - On suositeltavaa käyttää häiriösuojattua PC-kaapelia, esimerkiksi ”Connector, D-sub 15” -liitäntäkaapelia (osanro 1-793-504-11, saatavilla Sonyn huoltokeskuksista) tai muuta vastaavaa kaapelia.
3. HDMI IN 1

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) liitäntä välittää ääni- ja kuvasignaalin täysin digitaalisena ja pakkaamattomana tämän television ja minkä tahansa HDMI-yhteensopivan ääni-/kuvalaitteen välillä. Lisäksi jos kytket televisioon ”HDMI-ohjaus”-toimintoa tukevan laitteen, televisio ja laite voivat olla yhteydessä keskenään.

   ####

   - On tärkeää, että käytät ainoastaan hyväksyttyä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
   - Jos kytket digitaalisen äänijärjestelmän, joka tukee Audio Return Channel (ARC) tekniikkaa, käytä HDMI IN 1 -liitäntää. Käytä muussa tapauksessa lisäksi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitäntää.
   - Jos laitteessa on DVI-liitäntä, kytke se HDMI IN 1 liitäntään DVI - HDMI -sovittimella (ei mukana) ja kytke sitten laitteen äänilähtöliitännät PC/HDMI 1 AUDIO IN -liitäntään, joka on osa PC IN -liitäntää.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Voit kuunnella television ääntä siihen kytketystä digitaalituloliitännällä varustetusta kotiteatterijärjestelmästä.

5. (VAR/FIX)

   Käytä kytkennässä audiokaapelia. Voit kuunnella television ääntä siihen kytketystä Hi-Fi-äänentoistolaitteistosta.

6. / COMPONENT IN

   Käytä videosignaalien välityksessä komponenttikaapelia. Äänisignaalien välittämiseen tarvitaan lisäksi audiokaapeli.

7. / AV 1/2

   Käytä kytkennässä SCART-kaapelia. Jos kytket analogisen dekooderin, television viritin lähettää salatun signaalin dekooderiin, joka purkaa signaalin ja lähettää sen edelleen.

8. RF-tuloliitäntä, johon kytketään kaapeli tai antenni.

9. Levyn paikka

   Aseta levy paikalleen, jos haluat toistaa sen sisällön.

10. EXT-liitäntä

    Voit tallentaa ja BD-levyn ladattuja tietoja tähän liitettyyn USB-laitteeseen ja toistaa laitteeseen tallennettuja tietoja.

    ####

    - Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi television kanssa.

Copyright 2010 Sony Corporation