#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Alkatrészek leírása >
- Hátul

# Hátul

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- Lemeznyílás
- EXT nyílás

1. LAN

   Az Ethernet-kábel használatával egy létező hálózathoz csatlakozik.

2. / PC IN

   Ferritgyűrűvel felszerelt számítógépkábelt és egy audiokábelt használjon.

   ####

   - Javasoljuk ferritgyűrűvel felszerelt számítógépkábel használatát, mint amilyen a „D-sub 15 csatlakozó” (cikkszám 1-793-504-11, a Sony szervizközpontokban beszerezhető) vagy azzal egyenértékű kábel.
3. HDMI IN 1

   A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) tömörítés nélküli, teljesen digitális audio/video felületet biztosít a TV-készülék és a HDMI funkcióra képes audio- és videoeszközök között. Ezenfelül ha a csatlakoztatott készülék kompatibilis a „HDMI-vezérlés” funkcióval, akkor a TV képes kommunikálni a készülékkel.

   ####

   - Ügyeljen arra, hogy csak jóváhagyott, HDMI logóval ellátott HDMI-kábelt használjon.
   - Az Audio Return Channel (ARC) technológiával kompatibilis digitális hangrendszerek csatlakoztatásakor használja a HDMI IN 1 aljzatot. Ha nem így tesz, egy további kapcsolatra is szükség lesz a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) csatlakozóval.
   - Ha a készülék rendelkezik DVI-csatlakozóval, csatlakoztassa azt a HDMI IN 1 porthoz egy DVI-HDMI adapter (nem tartozék) segítségével, és csatlakoztassa a készülék audiokimenetét a PC IN porton található PC/HDMI 1 AUDIO IN csatlakozóhoz.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   A digitális bemenet használatával a TV-készülék hangját a csatlakoztatott házimozirendszeren hallgathatja.

5. (VAR/FIX)

   Audiokábelt használjon a csatlakozáshoz. A TV-készülék hangját a csatlakoztatott Hi-Fi audioeszközön hallgathatja.

6. / COMPONENT IN

   A videojelek esetében komponens videokábelt használjon a csatlakoztatáshoz. Az audiojelek esetében audiokapcsolat is szükséges.

7. / AV 1/2

   SCART-kábelt használjon a csatlakozáshoz. Analóg dekóder csatlakoztatása esetén a TV hangolóegysége a dekóderre továbbítja a kódolt jelet, és a TV a dekódolt jelet kapja vissza.

8. A kábelhez vagy antennához csatlakozó RF-bemenet.

9. Lemeznyílás

   Tartalom lejátszásához helyezzen be egy lemezt a nyílásba.

10. EXT nyílás

    A csatlakoztatott USB-eszköz használatával tárolhatja és lejátszhatja a letöltött BD-adatokat.

    ####

    - Előfordulhat, hogy néhány USB-eszköz nem működik a TV-vel.

Copyright 2010 Sony Corporation