#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Traucējummeklēšana >
- Tīkla savienojums

# Tīkla savienojums

- Savienojuma kļūme.
- Serveris nav atrasts, saraksts nav izgūts un atskaņošana neizdodas.
- Servera izmaiņas nav veiktas pareizi.
- Netiek parādīti fotoattēli un mūzikas vai video faili.
- Televizoru nevar atrast no ierīces, kas saderīga ar renderētāju.
- Neizdodas izveidot bezvadu lokālā tīkla savienojumu vai slikti radio signāla uztveršanas apstākļi.

Savienojuma kļūme.
  - Pārbaudiet savienojumus
  - - Pārliecinoties, vai kā lokālā tīkla kabelis tiek izmantots taisns vads.
  - - Pārbaudot, vai kabelis ir cieši piestiprināts.
  - - Pārbaudot savienojumu starp televizoru un maršrutētāju.
  - Pārbaudiet iestatījumus
  - - Mainot DNS servera IP adrese.
  - - Sazinoties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
  - - Norādot maršrutētāja IP adrese, ja nezināt sava interneta pakalpojumu sniedzēja DNS.
Serveris nav atrasts, saraksts nav izgūts un atskaņošana neizdodas.
  - Kad servera iestatījumi ir mainīti, izslēdziet un atkal ieslēdziet televizoru, uz tā nospiežot .
  - Palaidiet „Servera diagnostika”.
  - Kad dators tiek izmantots kā serveris
  - - Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts. Neizslēdziet datoru, kamēr tam piekļūstat.
  - - Ja datorā ir instalēta drošības programmatūra, atļaujiet savienojumus ar ārējām ierīcēm. Detalizētu informāciju skatiet jūsu drošības programmatūras lietotāja rokasgrāmatā.
  - - Apstādiniet servera lietojumprogrammu un restartējiet to, ja ir radusies servera nestabilitāte. Ja joprojām pastāv servera nestabilitāte, restartējiet datoru.
  - - Samaziniet datorā darbojošos lietojumprogrammu skaitu, ir iespējams, ka serveris ir pārslogots.
  - - Samaziniet satura apjomu, ir iespējams, ka serveris ir pārslogots.
Servera izmaiņas nav veiktas pareizi.
  - Dažreiz izmaiņas televizora rādījumam netiek piemērotas, lai arī saturs serverī ir pievienots vai dzēsts no tā. Atgriezieties vienu līmeni augstāk un mēģiniet no jauna atvērt mapi vai serveri.
Netiek parādīti fotoattēli un mūzikas vai video faili.
  - Pārbaude pirms sākšanas
  - - Pārbaudiet, vai pievienotā ierīce atbalsta DLNA.
  - - Visiem serveriem darbība nav garantēta. Darbības arī atšķiras atkarībā no servera un attiecīgā satura funkcijām.
  - - Ieslēdziet pievienoto ierīci.
  - Pārbaudiet savienojumus, pārbaudot, vai ir pareizi pievienots servera LAN vads vai maiņstrāvas pievades vads (strāvas padeves vads).
  - Pārbaudiet iestatījumus
  - - Pārbaudot, vai pievienotā ierīce ir reģistrēta sadaļā „Servera parādīšanas iestatījumi”.
  - - Pārbaudot, vai serveris ir pareizi konfigurēts.
  - - Apstiprinot, ka izvēlētā ierīce ir pievienota tīklam un tai var piekļūt.
  - - Nospiediet HOME un izvēlieties > Tīkls > Servera diagnostika. Ja Tīkls > Tīkla uzstādīšana > Skatīt tīkla statusu > IP adrese iestatījumi ir iestatīti uz „Automātiski”, ierīču atpazīšana var aizņemt noteiktu laiku gadījumā, ja nav DHCP servera.
  - - Atskaņojot saturu no sava datora, pielāgojiet tā ugunsmūra iestatījumus.
Televizoru nevar atrast no ierīces, kas saderīga ar renderētāju.
  - Pārbaudiet savienojumus, pārbaudot, vai ir pareizi pievienots ierīces LAN vads vai maiņstrāvas pievades vads (strāvas padeves vads).
  - Pārbaudiet bezvadu lokālā tīkla savienojumus vai iestatījumus.
  - Pārbaudiet iestatījumus (Nospiediet HOME un tad izvēlieties > Tīkls > Renderer.)
  - - Apstiprinot, ka „Funkcija Renderer” ir aktivizēta.
  - - Apstiprinot, ka pievienotā ierīce ir reģistrēta sadaļā „Funkcijas Renderer piekļuves vadība”.
Neizdodas izveidot bezvadu lokālā tīkla savienojumu vai slikti radio signāla uztveršanas apstākļi.
  - Pārbaudiet televizora un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja atrašanās vietas. Signāla stiprumu var ietekmēt šādi apstākļi.
  - - Tuvumā ir novietotas citas bezvadu ierīces, mikroviļņu krāsnis, fluorescējošās gaismas, utt.
  - - Starp bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju un televizoru atrodas grīdas vai sienas.
  - Kad tiek izmantots USB bezvadu lokālā tīkla adapteris, pārvietojiet to, lai izvairītos no signāla traucējumiem, izmantojot pagarinājuma vadu ar pamatvienību (pēc izvēles pieejams piederums).

Copyright 2010 Sony Corporation