#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Beschrijving van de onderdelen >
- Achterkant

# Achterkant

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- Discsleuf
- EXT-sleuf

1. LAN

   Voor het instellen van een verbinding met een bestaand netwerk via een ethernetkabel.

2. / PC IN

   Voor het aansluiten van een pc-kabel met ferrietfilters en een audiokabel.

   ####

   - Het wordt aanbevolen een pc-kabel met ferrietfilters te gebruiken, zoals de "Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, verkrijgbaar bij het Sony-servicecentrum) of een gelijksoortige kabel.
3. HDMI IN 1

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een niet-gecomprimeerde volledig digitale audio/video-interface tussen deze tv en eventuele audio/video-apparatuur uitgerust met HDMI. Wanneer u een apparaat aansluit dat compatibel is met "Controle voor HDMI", wordt communicatie met het aangesloten apparaat ondersteund.

   ####

   - Gebruik alleen een geautoriseerde HDMI-kabel met het HDMI-logo.
   - Wanneer u een digitaal audiosysteem dat compatibel is met Audio Return Channel-technologie (ARC) aansluit, gebruikt u hiervoor HDMI IN 1. Als dit niet het geval is, is een bijkomende verbinding via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) vereist.
   - Als de apparatuur over een DVI-aansluiting beschikt, sluit u deze aan op HDMI IN 1 via een DVI-HDMI-adapterinterface (niet bijgeleverd), en sluit u de audio-uitgangen van de apparatuur aan op PC/HDMI 1 AUDIO IN die u kunt vinden bij PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   U kunt luisteren naar het geluid van de tv op het aangesloten Home Theatre-systeem via digitale invoer.

5. (VAR/FIX)

   Voor het aansluiten van een audiokabel. U kunt luisteren naar het geluid van de tv via het aangesloten hifi-audioapparaat.

6. / COMPONENT IN

   Voor het aansluiten van een componentvideokabel voor videosignalen. Voor audiosignalen is ook een audioverbinding nodig.

7. / AV 1/2

   Voor het aansluiten van een SCART-kabel. Wanneer u een analoge decoder aansluit, voert de tv-tuner gecodeerde signalen uit naar de decoder, waarna de decoder deze signalen decodeert vooraleer ze uit te voeren.

8. RF-ingang die verbinding maakt met uw kabel of antenne.

9. Discsleuf

   Plaats een disc in de sleuf om deze af te spelen.

10. EXT-sleuf

    U kunt gedownloade BD-gegevens opslaan en afspelen op het aangesloten USB-apparaat.

    ####

    - Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met de tv.

Copyright 2010 Sony Corporation