#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- "BRAVIA" TV-functies >
- Draadloos LAN-functionaliteit

# Draadloos LAN-functionaliteit

Zorgt voor een draadloze netwerkverbinding voor uw tv door het plaatsen van een USB-adapter voor draadloos LAN in de USB-poort van de tv.

Met Draadloos LAN-functionaliteit krijgt u eenvoudig toegang tot het internet en uw thuisnetwerk via de USB-adapter voor draadloos LAN UWA-BR100 (vanaf januari 2010). Door de USB-adapter voor draadloos LAN te plaatsen in de USB-poort van uw tv kunt u eenvoudig een draadloos netwerk instellen.

####

- Zorg ervoor dat u een draadloze LAN-router hebt ingesteld voor u de draadloze LAN-functie van uw tv instelt.
- De USB-adapter voor draadloos LAN is bijgeleverd of beschikbaar als een optioneel accessoire, afhankelijk van het model van uw tv. In sommige regio's/landen is de USB-adapter voor draadloos LAN mogelijk niet beschikbaar.

## Verbinding maken met uw draadloos LAN

Met de functie Draadloos LAN-functionaliteit kunt u de tv verbinden met uw draadloos LAN. De instelprocedure varieert afhankelijk van het type draadloos LAN en draadloze LAN-router.

Voor u een draadloos LAN instelt, controleert u uw draadloze LAN-omgeving aan de hand van het volgende schema.

Beveiligd draadloos LAN?
Gebruikt u een draadloze LAN-router die compatibel is met Wi-Fi Protected Set-up (WPS)?
JA
NEEN
(3)
(2)
(1)

(1) Volg de configuratie voor "Netwerkinstellingen" en "Beveiligd netwerk met Wi-Fi Protected Set-up (WPS)".

(2) Volg de configuratie voor "Netwerkinstellingen" en "Beveiligd netwerk zonder Wi-Fi Protected Set-up (WPS)".

(3) Volg de configuratie voor "Netwerkinstellingen" en "Onbeveiligd netwerk met om het even welk type draadloze LAN-router".

## Netwerkinstellingen

"Netwerkinstellingen" helpt u met het configureren van de netwerkinstellingen via de instelwizard. Volg de instructies op het scherm.

Druk op HOME en selecteer vervolgens > Netwerk > Netwerkinstellingen.

Op het beginscherm kunt u een instelprocedure kiezen op basis van uw netwerkomgeving.

"Netwerkstatus bekijken": selecteer dit item om uw netwerkstatus te controleren.

"Bedrade instellingen": gebruik dit item om verbinding te maken met een bedraad netwerk.

"Draadloze instellingen": gebruik dit item om verbinding te maken met een draadloos netwerk.

## Beveiligd netwerk met Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Dankzij de WPS-standaard houdt de beveiliging van een draadloos thuisnetwerk niet meer in dan drukken op de WPS-knop op de draadloze LAN-router. Voor u een draadloos LAN instelt, controleert u de positie van de WPS-knop op de router en gaat u na hoe u deze dient te gebruiken.

1. Selecteer "Draadloze instellingen" op het beginscherm van "Netwerkinstellingen".

2. Selecteer "WPS (drukknop)" voor drukknopmethode of "WPS (PIN)" voor PIN-methode.

3. Volg de instructies die worden weergegeven op het instelscherm.

####

- Om een draadloos LAN met WPS te verbinden, moet uw draadloze LAN-router de WPS-standaard ondersteunen.

## Beveiligd netwerk zonder Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Voor het instellen van een draadloos LAN hebt u de SSID (naam van het draadloze netwerk) en de beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel) nodig. Als u deze niet kent, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw router.

1. Selecteer "Draadloze instellingen" op het beginscherm van "Netwerkinstellingen".

2. Selecteer "Scannen" en selecteer vervolgens een netwerk uit de lijst met gevonden draadloze netwerken.

3. Volg de instructies die worden weergegeven op het instelscherm.

## Onbeveiligd netwerk met om het even welk type draadloze LAN-router

Voor het instellen van een draadloos LAN hebt u de SSID (naam van het draadloze netwerk) nodig. De beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel) hebt u niet nodig omdat u in deze procedure geen beveiligingsmethode hoeft te selecteren.

1. Selecteer "Draadloze instellingen" op het beginscherm van "Netwerkinstellingen".

2. Selecteer "Scannen" en selecteer vervolgens een netwerk uit de lijst met gevonden draadloze netwerken.

3. Volg de instructies die worden weergegeven op het instelscherm.

Copyright 2010 Sony Corporation