#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Sorun Giderme >
- Ağ Bağlantısı

# Ağ Bağlantısı

- Bağlantı başarısız oluyor.
- Bir sunucu bulunamadı, bir liste alınamadı ve oynatma başarısız oluyor.
- Sunucudaki değişiklikler doğru yapılmadı.
- Fotoğraf, müzik veya video dosyaları görüntülenmiyor.
- Bir renderer uyumlu cihazdan televizyon bulunamıyor.
- Kablosuz yerel ağ bağlantısı başarısız veya telsiz yayın alım koşulları kötü.

Bağlantı başarısız oluyor.
  - Bağlantıları kontrol edin
  - - Yerel ağ kablosu olarak bir düz kablo kullandığınızdan emin olun.
  - - Kablonun sıkı olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
  - - Televizyon ile yönlendirici arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
  - Ayarları kontrol edin
  - - DNS sunucusunun IP Adresini değiştirin.
  - - İnternet servis sağlayıcınıza danışın.
  - - İnternet servis sağlayıcınızın DNS’sini bilmiyorsanız yönlendiricinin IP Adresini belirleyin.
Bir sunucu bulunamadı, bir liste alınamadı ve oynatma başarısız oluyor.
  - Sunucu ayarları değiştirildikten sonra televizyondaki düğmesine basarak televizyonu kapatın ve tekrar açın.
  - “Sunucu Tanısı” işlevini çalıştırın.
  - Sunucu olarak bir bilgisayar kullanıldığında
  - - Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin. PC’ye erişirken PC’yi kapatmayın.
  - - PC’de bir güvenlik yazılımı kuruluysa, dış cihazların bağlantılarına izin verin. Ayrıntılar için güvenlik yazılımınızla verilen el kitabına bakın.
  - - Sunucu dengesizlik gösteriyorsa, sunucu uygulamasını durdurun ve yeniden başlatın. Sunucunun dengesizliği devam ediyorsa, PC’yi yeniden başlatın.
  - - Bilgisayarda çalışan uygulamaların sayısını azaltın; sunucuya aşırı yüklenilmiş olabilir.
  - - İçerik miktarını azaltın; sunucuya aşırı yüklenilmiş olabilir.
Sunucudaki değişiklikler doğru yapılmadı.
  - Bazen, içeriğin sunucuya eklenmiş ve/veya sunucudan silinmiş olmasına rağmen değişiklikler televizyonda ekranına uygulanmaz. Bir seviye geri gidin ve klasörü veya sunucuyu tekrar açmayı deneyin.
Fotoğraf, müzik veya video dosyaları görüntülenmiyor.
  - Ön kontroller
  - - Bağlı cihazın DLNA’yı destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
  - - İşlemlerin tüm sunucular için garantisi yoktur. Ayrıca, işlemler sunucunun özelliklerine ve söz konusu içeriğe bağlı olarak farklılık gösterir.
  - - Bağlı cihazı açın.
  - Yerel ağ kablosunun veya sunucunun AC güç kablosunun düzgün takıldığını kontrol edin.
  - Ayarları kontrol edin
  - - Bağlı cihazın “Sunucu Görünüm Ayarları” altında kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.
  - - Sunucunun doğru şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığını kontrol edin.
  - - Seçilen cihazın ağa bağlı ve erişilebilir olduğundan emin olun.
  - - HOME düğmesine basın, ardından > Ağ > Sunucu Tanısı öğesini seçin. Ağ > Ağ Ayarı > Ağ Durumunu Görüntüle > IP Adresi ayarları “Otomatik” olarak ayarlanmışsa, bir DHCP sunucusu yoksa cihazların tanınması biraz zaman alabilir.
  - - PC’nizden içerikler oynatırken güvenlik duvarı ayarlarını yapın.
Bir renderer uyumlu cihazdan televizyon bulunamıyor.
  - Yerel ağ kablosunun veya cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığını kontrol edin.
  - Kablosuz yerel ağın bağlantılarını ve ayarlarını kontrol edin.
  - Ayarları kontrol edin (HOME düğmesine basın, ardından > Ağ > Renderer öğesini seçin).
  - - “Renderer İşlevi”nin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
  - - Bağlı cihazın “Renderer Erişim Kontrolü” altında kayıtlı olduğundan emin olun.
Kablosuz yerel ağ bağlantısı başarısız veya telsiz yayın alım koşulları kötü.
  - Televizyon ve kablosuz yerel ağ yönlendiricisi için montaj konumunu kontrol edin. Sinyalin durumu aşağıdaki sebeplerden etkilenebilir.
  - - Yakında başka kablosuz cihazlar, mikrodalga fırınlar, floresan ampuller v.b. vardır.
  - - Kablosuz yerel ağ yönlendiricisi ve televizyon ve arasında zeminler veya duvarlar vardır.
  - Bir USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörünü kullanırken, sinyal etkileşimini önlemek üzere baz ünitesiyle bir uzatma kablosu (opsiyonel aksesuar) kullanarak adaptörün yerini değiştirin.

Copyright 2010 Sony Corporation