#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Bağlı Cihazla Eğlenceli Özellikler >
- Ayarlar

# Ayarlar

“BRAVIA” internet özelliklerinin keyfini sürmek için bir yerel ağ kablosu bağlayın veya televizyonunuzu bir kablosuz yerel ağa ekleyin.

Yönlendirici İşlevli Modem
İnternet
TV

## İnternete Bağlanma

Ağ özelliğini kullanarak televizyonu internete bağlayabilirsiniz. Kurulum prosedürü ağın ve yerel ağ yönlendiricisinin tipine bağlı olarak değişir.

İnternet bağlantısını kurmadan önce:

- - Bir yerel ağ yönlendiricisini kurduğunuzdan emin olun.
- - Aşağıdaki çizelgeyi kullanarak kablosuz yerel ağ ortamınızı kontrol edin. Bir kablolu ağ ortamınız varsa, doğrudan (4) bölümüne bakın.

Kablosuz yerel ağ güvenli mi?
Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) ile uyumlu bir kablosuz yerel ağ yönlendiricisi kullanıyor musunuz?
EVET
HAYIR
(3)
(2)
(1)

(1) “Ağ Ayarı” ve “Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) İle Güvenli Ağ” için yapılandırmayı takip edin.

(2) “Ağ Ayarı” ve “Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) Olmadan Güvenli Ağ” için yapılandırmayı takip edin.

(3) “Ağ Ayarı” ve “Herhangi Bir Tipte Kablosuz Yerel Ağ Yönlendiricisi İle Güvensiz Ağ” için yapılandırmayı takip edin.

(4) “Ağ Ayarı” bölümüne bakın ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

## Ağ Ayarı

“Ağ Ayarı” ayar sihirbazıyla ağ ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olur. Ekrandaki talimatları takip edin.

HOME düğmesine basın, ardından > Ağ > Ağ Ayarı öğesini seçin.

Başlangıç ekranı, ağ ortamınıza göre bir ayar prosedürü seçmenize imkan tanır.

“Ağ Durumunu Görüntüle”: Ağınızın durumunu onaylamak için seçin.

“Kablolu Ayarı”: Bir kablolu ağa bağlanmak için kullanın.

“Kablosuz Ayarı”: Bir kablosuz ağa bağlanmak için kullanın.

## Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) İle Güvenli Ağ

WPS standardı, bir kablosuz ev ağının güvenliğini, kablosuz yerel ağ yönlendiricisindeki WPS düğmesine basmak kadar kolaylaştırır. Bir kablosuz yerel ağ kurmadan önce, yönlendiricinin üzerindeki WPS düğmesinin konumunu kontrol edin ve nasıl kullanılacağını doğrulayın.

1. “Ağ Ayarı” başlangıç ekranında “Kablosuz Ayarı” öğesini seçin.

2. Düğme yöntemi için “WPS (Düğme)” öğesini veya PIN yöntemi için “WPS (PIN)” seçeneğini seçin.

3. Kurulum ekranında gösterilen talimatları takip edin.

####

- Bir kablosuz yerel ağı WPS ile bağlamak için, kablosuz yerel ağ yönlendiricisinin WPS standardını desteklemesi gerekir.

## Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) Olmadan Güvenli Ağ

Bir kablosuz yerel ağ kurmak için, SSID (kablosuz ağın adı) ve güvenlik anahtarı (WEP veya WPA anahtarı) gereklidir. Bunları bilmiyorsanız, yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna başvurun.

1. “Ağ Ayarı” başlangıç ekranında “Kablosuz Ayarı” öğesini seçin.

2. “Tara” öğesini seçin, ardından taranmış olan kablosuz ağların listesinden bir ağ seçin.

3. Kurulum ekranında gösterilen talimatları takip edin.

## Herhangi Bir Tipte Kablosuz Yerel Ağ Yönlendiricisi İle Güvensiz Ağ

Bir kablosuz yerel ağ kurmak için, SSID (kablosuz ağın adı) gereklidir. Bu prosedürde bir güvenlik yöntemi seçmeniz gerekmediği için güvenlik anahtarı (WEP veya WPA anahtarı) gerekmez.

1. “Ağ Ayarı” başlangıç ekranında “Kablosuz Ayarı” öğesini seçin.

2. “Tara” öğesini seçin, ardından taranmış olan kablosuz ağların listesinden bir ağ seçin.

3. Kurulum ekranında gösterilen talimatları takip edin.

## Ağ Bağlantısını Kontrol Etme

Gerekirse yönlendiriciniz için ilgili alfanümerik değerleri girin. İnternet servis sağlayıcısı veya yönlendiriciye bağlı olarak ayarlanması gereken öğeler (örn. IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, DHCP) farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için internet servis sağlayıcınızın sağladığı veya yönlendiricinizle verilen kullanım kılavuzlarına başvurun.

1. IP Adresini ve proxy sunucusunu otomatik olarak ayarlamak için “Otomatik” seçeneğini veya manuel olarak ayarlamak için “Kişiselleştir” seçeneğini seçin.

2. Kurulum ekranında gösterilen talimatları takip edin.

Copyright 2010 Sony Corporation