#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- “BRAVIA” TV Özellikleri >
- Kablosuz Yerel Ağa Hazır

# Kablosuz Yerel Ağa Hazır

Televizyonunuzun USB portuna bir USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörü takıldığında bir kablosuz ağ bağlantısı sunar.

Kablosuz Yerel Ağa Hazır, USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörü UWA-BR100 (Ocak 2010 itibarıyla). ile internete veya ev ağınıza kolayca erişmenizi sağlar. USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörünü televizyonunuzun USB portuna takarak kolayca bir kablosuz ağ oluşturabilirsiniz.

####

- Televizyonun kablosuz yerel ağ işlevini kurmadan önce, bir kablosuz yerel ağ yönlendiricisini kurduğunuzdan emin olun.
- USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörü, televizyonun modeline bağlı olarak ya ürünle verilir ya da bir opsiyonel aksesuardır. Bazı bölgelerde/ülkelerde USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörü bulunmayabilir.

## Kablosuz Yerel Ağınıza Bağlanma

Kablosuz Yerel Ağa Hazır özelliğini kullanarak televizyonu kablosuz yerel ağınıza bağlayabilirsiniz. Kurulum prosedürü kablosuz yerel ağın ve kablosuz yerel ağ yönlendiricisinin tipine bağlı olarak değişir.

Bir kablosuz yerel ağ kurmadan önce, aşağıdaki çizelgeyi kullanarak kablosuz yerel ağ ortamınızı kontrol edin.

Kablosuz yerel ağ güvenli mi?
Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) ile uyumlu bir kablosuz yerel ağ yönlendiricisi kullanıyor musunuz?
EVET
HAYIR
(3)
(2)
(1)

(1) “Ağ Ayarı” ve “Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) İle Güvenli Ağ” için yapılandırmayı takip edin.

(2) “Ağ Ayarı” ve “Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) Olmadan Güvenli Ağ” için yapılandırmayı takip edin.

(3) “Ağ Ayarı” ve “Herhangi Bir Tipte Kablosuz Yerel Ağ Yönlendiricisi İle Güvensiz Ağ” için yapılandırmayı takip edin.

## Ağ Ayarı

“Ağ Ayarı” ayar sihirbazıyla ağ ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olur. Ekrandaki talimatları takip edin.

HOME düğmesine basın, ardından > Ağ > Ağ Ayarı öğesini seçin.

Başlangıç ekranı, ağ ortamınıza göre bir ayar prosedürü seçmenize imkan tanır.

“Ağ Durumunu Görüntüle”: Ağınızın durumunu onaylamak için seçin.

“Kablolu Ayarı”: Bir kablolu ağa bağlanmak için kullanın.

“Kablosuz Ayarı”: Bir kablosuz ağa bağlanmak için kullanın.

## Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) İle Güvenli Ağ

WPS standardı, bir kablosuz ev ağının güvenliğini, kablosuz yerel ağ yönlendiricisindeki WPS düğmesine basmak kadar kolaylaştırır. Bir kablosuz yerel ağ kurmadan önce, yönlendiricinin üzerindeki WPS düğmesinin konumunu kontrol edin ve nasıl kullanılacağını doğrulayın.

1. “Ağ Ayarı” başlangıç ekranında “Kablosuz Ayarı” öğesini seçin.

2. Düğme yöntemi için “WPS (Düğme)” öğesini veya PIN yöntemi için “WPS (PIN)” seçeneğini seçin.

3. Kurulum ekranında gösterilen talimatları takip edin.

####

- Bir kablosuz yerel ağı WPS ile bağlamak için, kablosuz yerel ağ yönlendiricisinin WPS standardını desteklemesi gerekir.

## Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) Olmadan Güvenli Ağ

Bir kablosuz yerel ağ kurmak için, SSID (kablosuz ağın adı) ve güvenlik anahtarı (WEP veya WPA anahtarı) gereklidir. Bunları bilmiyorsanız, yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna başvurun.

1. “Ağ Ayarı” başlangıç ekranında “Kablosuz Ayarı” öğesini seçin.

2. “Tara” öğesini seçin, ardından taranmış olan kablosuz ağların listesinden bir ağ seçin.

3. Kurulum ekranında gösterilen talimatları takip edin.

## Herhangi Bir Tipte Kablosuz Yerel Ağ Yönlendiricisi İle Güvensiz Ağ

Bir kablosuz yerel ağ kurmak için, SSID (kablosuz ağın adı) gereklidir. Bu prosedürde bir güvenlik yöntemi seçmeniz gerekmediği için güvenlik anahtarı (WEP veya WPA anahtarı) gerekmez.

1. “Ağ Ayarı” başlangıç ekranında “Kablosuz Ayarı” öğesini seçin.

2. “Tara” öğesini seçin, ardından taranmış olan kablosuz ağların listesinden bir ağ seçin.

3. Kurulum ekranında gösterilen talimatları takip edin.

Copyright 2010 Sony Corporation