#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- “BRAVIA” TV Özellikleri >
- HDMI Kontrollü “BRAVIA” Sync

# HDMI Kontrollü “BRAVIA” Sync

Televizyonunuza bağlı bir BD oynatıcı veya AV amplifikatörü gibi uyumlu HDMI cihazlarını bağlamanıza yardımcı olur; bu dış cihazı televizyonun uzaktan kumandasıyla kumanda edebilirsiniz.

“HDMI Kontrolü” işleviyle “BRAVIA” Sync, HDMI CEC’yi (Tüketici Elektronik Cihazlar Kumandası) kullanarak “BRAVIA” Sync uyumlu cihazlarla iletişime yardımcı olur. Bağlı cihazın kumandasını birleştirmek üzere, aşağıdaki ayarlar ve önerilerden faydalanın.

HOME düğmesine basın, ardından > Dış Girişler > HDMI Ayarı > HDMI Kontrolü > Açık öğesini seçin.

####

- “HDMI Kontrolü” (“BRAVIA” Sync) sadece “BRAVIA” Sync logosuna sahip veya “HDMI Kontrolü” ile uyumlu bağlı Sony cihazları için mevcuttur.
- “HDMI Kontrolü” ayarları, hem televizyon tarafında hem de bağlı cihaz tarafında ayarlanmış olmalıdır. Bağlı cihazların ayarları için bunların kullanım kılavuzlarına bakın.
- “HDMI Kontrolü” (“BRAVIA” Sync) ile uyumlu belirli Sony cihazları bağlandığında, “BRAVIA” Sync özelliği bağlı cihazda otomatik olarak etkinleştirilir.

## “BRAVIA” Sync Uyumlu Cihazları Kumanda Etme

“BRAVIA” Sync uyumlu cihazlar, Home Menüsünde altında (Dış Girişler) yeni bir giriş kaynağı listelenmiştir. Uzaktan kumandayı kullanarak cihazları kumanda etmek için, SYNC MENU düğmesine basın ve “HDMI Cihaz Seçimi” öğesinden istediğiniz cihazı seçin.

## BD/DVD Oynatıcı

- “BRAVIA” Sync uyumlu cihazı otomatik olarak açar ve Home Menüsü veya Menüsünden bu cihazı seçtiğinizde giriş o cihaza getirir.
- Televizyonu otomatik olarak açar ve bağlı cihaz oynatmaya başladığında girişi bağlı cihaza getirir.
- Televizyonu bekleme moduna getirdiğinizde bağlı cihazı otomatik olarak kapatır.

## AV Amplifikatörü

- Bağlı cihazı otomatik olarak açar ve televizyonu açtığınızda ses çıkışını televizyon hoparlörlerinden ses sistemine getirir. Bu işlev, ancak önceden televizyon sesinin çıkışı için AV amplifikatörünü kullandıysanız kullanılabilirdir.
- Televizyon açıldığında, AV amplifikatörünü açarak ses çıkışını otomatik olarak AV amplifikatörüne getirir.
- Televizyonu bekleme moduna getirdiğinizde bağlı AV amplifikatörü otomatik olarak kapatır.
- Televizyonun uzaktan kumandası üzerinden, bağlı olan AV amplifikatörünün ses düzeyini ayarlar ( +/–) ve sesini tamamen kapatır ().

####

- Audio Return Channel (ARC) teknolojisi ile uyumlu bir dijital ses sistemi bağlarken, sistemi bir HDMI kablosu kullanarak HDMI IN 1’e bağlayın. “HDMI Kontrolü” ile veya Audio Return Channel ile uyumlu olmayan bir sistem bağlıyorsanız DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) üzerinden bir başka ses bağlantısı yapmanız gerekir.

## Video Kamera

- Televizyonu otomatik olarak açar ve bağlı video kamera açıldığında girişi bağlı video kameraya getirir.
- Televizyonu bekleme moduna getirdiğinizde bağlı video kamerayı otomatik olarak kapatır.

Copyright 2010 Sony Corporation