#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Home Menüsünü kullanma >
- Dış Girişler >
- AV2 Çıkışı

# AV2 Çıkışı

Bir sinyali AV2’den verilecek şekilde ayarlar.

Televizyon yayınlarının çıkışını sağlamak için “TV” seçeneğini ve her jaka bağlı cihazların sinyalinin çıkışını sağlamak için “AV1” veya “AV3” seçeneğini seçin. O an ekranda izlenmekte olanın çıkışını sağlamak için “Otomatik” seçeneğini seçin (sadece televizyon yayınları ve SCART veya kompozit girişi için kullanılabilir).

Copyright 2010 Sony Corporation