#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Отстраняване на неизправности >
- Симптоми на картината: общи

# Симптоми на картината: общи

- На екрана се появяват дребни черни и/или светли точки.
- Картината е изкривена.
- Няма цвят в картината./Тъмна картина.
- На екрана се редува тъмно и светло.
- Няма цвят в картината от оборудване, свързано към COMPONENT IN гнезда.
- Изкривена картина и/или звук.

На екрана се появяват дребни черни и/или светли точки.
  - Екранът е съставен от пиксели. Дребните черни и/или светли точки (пиксели) на екрана не означават неизправност.
Картината е изкривена.
  - Задайте [Motionflow] на [Нормален] или [Изкл.]. (Само за модели, съвместими с [Motionflow].)
  - Променете текущата настройка от [Режим Филм] на друга настройка.
  - Задайте [LNA] на [Изкл.], за да подобрите приемането на картината. ([LNA] може да не е налична в зависимост от ситуацията.)
  - Регулирайте [Автомат. фина настройка] (Автоматична фина настройка), за да подобрите картината за аналогово приемане. ([Автомат. фина настройка] може да не е налично в зависимост от региона/държавата.)
  - Пазете телевизора от източници на шум като мобилни телефони, автомобили, мотоциклети или сешоари.
  - Ако използвате 300-омов двоен проводник, махнете излишния проводник или опитайте да използвате 75-омов коаксиален кабел (не се доставя) вместо него. Използването на висококачествен 75-омов коаксиален кабел (двойно екраниран кабел) се препоръчва.
Няма цвят в картината./Тъмна картина.
  - Изберете [Нулиране] в [Картина].
  - Ако [Датчик за присъствие] е установен на [Средeн], екранът се затъмнява временно, когато датчикът не разпознае лицеви особености, или изключва картината, ако не е открито движение за предварително зададен период от време. (Само за модели, съвместими с Интелигентен датчик за присъствие.)
На екрана се редува тъмно и светло.
  - Ако [Датчик за присъствие] е установен на [Средeн], екранът се затъмнява временно, когато датчикът не разпознае лицеви особености, или изключва картината, ако не е открито движение за предварително зададен период от време. (Само за модели, съвместими с Интелигентен датчик за присъствие.)
Няма цвят в картината от оборудване, свързано към COMPONENT IN гнезда.
  - Проверете връзката на гнездата COMPONENT IN и вижте дали конекторите са напълно вмъкнати.
Изкривена картина и/или звук.
  - Пазете телевизора от източници на електрически смущения например автомобили, сешоари, Wi-Fi устройства, мобилни телефони или оптично оборудване.
  - Когато инсталирате опционално оборудване, оставете известно място между оборудването и телевизора.
  - Проверете антената/кабелната връзка.
  - Дръжте антената/кабела на кабелната телевизия настрани от други свързващи кабели.
  - Регулирайте [Автомат. фина настройка] (Автоматична фина настройка), за да подобрите картината/звука за аналогово приемане. ([Автомат. фина настройка] може да не е налично в зависимост от региона/държавата.)
  - Задайте [LNA] на [Изкл.], за да подобрите приемането на картината. ([LNA] може да не е налична в зависимост от ситуацията.)
  - Задайте [Аудио филтър] на [Слаб] или [Силен], за да подобрите звука при аналогово приемане. ([Аудио филтър] може да не е налично в зависимост от региона/държавата.)

Copyright 2011 Sony Corporation