#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Описание на части >
- Най-долу

# Най-долу

- LAN
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/4

1. LAN

   Свързва към съществуваща мрежа с Ethernet кабел.

2. RF вход, към който се свързва кабела или антената.

   ####

   - За модели, съвместими със сателит, е наличен и вход за сателитен сигнал.
3. / AV1

   Трябва да използвате доставения кабел за адаптер.

   Когато свържете аналогов декодер, TV тунерът извежда кодирани сигнали към декодера, а декодерът ги декодира, преди да ги изведе.

   ####

   - Трябва да се извърши настройка на SCART изхода, когато се извежда цифрово RF на определени модели или в определени региони. Натиснете OPTIONS, после изберете [SCART REC вкл.].
4. AV2, / COMPONENT IN

   Трябва да използвате доставения кабел за адаптер.

   Този вход може да се използва като композитен видео вход или като компонентен видео вход. Когато свързвате моно оборудване, свържете към L (MONO) гнездо.

   ####

   - Телевизорът автоматично открива и превключва между AV2 и / COMPONENT IN. За да зададете ръчно вида на входа, натиснете HOME, изберете → [Външни входове] → [AV2/Component вход].
5. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) предоставя некомпресиран изцяло цифров аудио/видео интерфейс между телевизора и всяко HDMI-снабдено аудио/видео оборудване. Освен това, когато свържете оборудване, съвместимо с “Управление през HDMI”, можете да осъществявате комуникация със свързаното оборудване.

   ####

   - Уверете се, че използвате само одобрен HDMI кабел, който има HDMI лого.
   - Ако свързвате цифрова аудио система, съвместима с технологията Audio Return Channel (ARC), използвайте HDMI IN 1. Ако не, необходима е допълнителна връзка с DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ако оборудването има DVI гнездо, свържете го към HDMI IN 4 през DVI - HDMI адаптера (не е доставен) и свържете изходните аудио гнезда на оборудването към PC/HDMI 4 AUDIO IN, разположен в PC IN.

Copyright 2011 Sony Corporation