#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Използване на др. оборудване/интернет >
- Интернет/безжична LAN >
- Безжична LAN

# Безжична LAN

Вграденото безжично мрежово устройство ви предоставя достъп до Интернет и вашата домашна мрежа. С тази функция можете да се свържете към безжична мрежа и да се наслаждавате на предимствата на мрежата без кабели.

Интернет
Безжичен рутер
(точка на достъп)
Модем
Телевизор

## Свързване с вашата безжична мрежа

1. Настройте безжичния рутер (или точка на достъп).

   За подробности вижте ръководството с инструкции на безжичния рутер (или точка на достъп).

2. Проверете безжичната мрежова среда като използвате следната таблица.

####

- Съвети за плавно поточно видео:
- - Променете настройката на вашия безжичен рутер (или точка за достъп) на 802.11n, ако е възможно. За подробности относно промяната на настройката, вижте ръководството с инструкции на безжичния рутер (или точка на достъп).
- - Ако горното не доведе до подобрение, опитайте да използвате USB безжичния LAN адаптер UWA-BR100 и променете настройката на безжичния рутер (или точка на достъп) на 5GHz, което може да помогне за подобряване на качеството на поточното видео.

Използвате ли сигурна безжична мрежа?
ДА →
Използвате ли безжичен рутер (или точка на достъп), съвместими със защитена Wi-Fi мрежа (WPS)?
ДА →
Ако вашият безжичен рутер (или точка на достъп) има WPS бутон, продължете към ТИП 1.
Ако вашият безжичен рутер (или точка на достъп) има ПИН код, продължете към ТИП 2.
Ако вашият безжичен рутер (или точка на достъп) има WPS бутон и ПИН код, продължете към ТИП 1.
НЕ
↓
НЕ
↓
Продължете към ТИП 4.
Продължете към ТИП 3.

## ТИП 1: Защитена мрежа с използване на WPS бутон

1. Проверете разположението на WPS бутона на безжичния рутер (или точка на достъп) и проверете как се използва.

2. Натиснете HOME, после изберете → [Мрежа] → [Настройка на мрежата].
   Появява се началният екран.

3. Изберете [Настройка на безжична мрежа] → [WPS (бутон)], после следвайте инструкциите на екрана.

## ТИП 2: Защитена мрежа с използване на ПИН код

1. Натиснете HOME, после изберете → [Мрежа] → [Настройка на мрежата].
   Появява се началният екран.

2. Изберете [Настройка на безжична мрежа] → [WPS (PIN)], после следвайте инструкциите на екрана.

## ТИП 3: Защитена мрежа с използване на SSID и ключ за сигурност

1. Проверете SSID (име на безжичната мрежа) и ключа за сигурност (WEP или WPA ключ) на безжичния рутер (или точка на достъп).
   Ако не ги знаете, вижте ръководството с инструкции на безжичния рутер (или точка на достъп).

2. Натиснете HOME, после изберете → [Мрежа] → [Настройка на мрежата].
   Появява се началният екран.

3. Изберете [Настройка на безжична мрежа] → [Сканирай].

4. Изберете мрежа от списъка със сканирани безжични мрежи, после следвайте инструкциите на екрана.

## ТИП 4: Незащитена мрежа с използване само на SSID

1. Проверете SSID (име на безжичната мрежа).
   Ако не знаете SSID, вижте ръководството с инструкции на безжичния рутер (или точка на достъп).

2. Натиснете HOME, после изберете → [Мрежа] → [Настройка на мрежата].
   Появява се началният екран.

3. Изберете [Настройка на безжична мрежа] → [Сканирай].

4. Изберете мрежа от списъка със сканирани безжични мрежи, после следвайте инструкциите на екрана.

Copyright 2011 Sony Corporation